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Introducción a las Preguntas del protocolo del CMA del USOAP de la OACI

Las preguntas del protocolo (PQ) constituyen la herramienta principal que se utiliza en el enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) para evaluar la aplicación eficaz de los ocho elementos críticos (CE) del sistema de vigilancia de la seguridad operacional de un Estado. Las PQ se basan en las normas y métodos recomendados (SARPS), los procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) y los textos de orientación de la OACI, quien las revisa periódicamente para reflejar las enmiendas de las disposiciones y los documentos de referencia de la misma.

Las PQ están organizadas por áreas de auditoría y cada una de ellas está relacionada con uno de los ocho CE.
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USOAP CMA 2016 Protocol Questions — AIR


QMSF-007-05/I (noviembre de 2016)
QMSF-007-05/I (noviembre de 2016)
Las ocho áreas de auditoría son las siguientes:

1) Legislación aeronáutica básica y reglamentos de explotación específicos (LEG);
2) Organización de aviación civil (ORG);
3) Otorgamiento de licencias al personal e instrucción (PEL);
4) Operaciones de aeronaves (OPS);
5) Aeronavegabilidad (AIR);
6) Investigación de accidentes e incidentes de aviación (AIG);
7) Servicios de navegación aérea (ANS); y
8) Aeródromos y ayudas terrestres (AGA).

Los ocho CE son los siguientes:

CE-1.	Legislación aeronáutica básica
CE-2.	Reglamentos de explotación específicos
CE-3.	Sistema y funciones estatales
CE-4.	Personal técnico cualificado
CE-5.	Orientación técnica, instrumentos y suministro de información crítica en materia de seguridad operacional
CE-6	Obligaciones de otorgamiento de  licencias, certificaciones, autorizaciones y/o aprobaciones 
CE-7.	Obligaciones de vigilancia
CE-8.	Solución de problemas de seguridad operacional


Se prevé que los Estados utilicen las PQ para realizar autoevaluaciones regulares y, de este modo, observar las condiciones de su sistema de supervisión de la seguridad operacional de la aviación de forma proactiva.

Se considera que un Estado aborda plenamente una PQ cuando ha cumplido todos los elementos que se exigen en la misma y ha proporcionado las pruebas pertinentes a la OACI. Esto da lugar a que la situación de la aplicación de la PQ sea satisfactoria. Cuando el Estado presenta pruebas insuficientes o no presenta prueba alguna de que cumple los elementos descritos en la PQ, la situación de ésta se considera no satisfactoria. El Estado deberá entonces elaborar y aplicar un plan de medidas correctivas (CAP) que aborde todos los elementos de cada PQ no satisfactoria y que incluya la presentación de los necesarios documentos y pruebas justificativas. 

La situación de cada PQ respecto de un Estado se refleja en el marco en línea del CMA del USOAP y el informe de las actividades del CMA del USOAP.

A modo de referencia, se presentan aquí las PQ en formato de tabla. Se ha asignado un número a cada PQ (p. ej., 1.001), relacionado con un CE (p. ej., CE-1), que se complementa con la correspondiente “Orientación para el examen de pruebas” y “Referencias OACI”. Las PQ que se muestran en filas sombreadas solo pueden tratarse en una actividad in situ del CMA del USOAP. 

La correspondiente “Orientación para el examen de pruebas” de cada PQ proporciona una lista pormenorizada de los elementos que un Estado debe cumplir para tratar las PQ de manera satisfactoria. Al prepararse para una auditoría del CMA del USOAP, el Estado debe utilizar esta lista de elementos, según sea aplicable, a fin de proporcionar los necesarios documentos y pruebas justificativas correspondientes con respecto a todas las PQ dentro del alcance de la auditoría. Al prepararse para una misión de validación coordinada de la OACI (ICVM), el Estado debe proporcionar los necesarios documentos y pruebas justificativas correspondientes con respecto a todas las PQ, dentro del alcance de la ICVM, que anteriormente se hayan considerado “no satisfactorias”.

Los representantes de la autoridad/autoridad de investigación de aviación civil de un Estado que participan en las actividades CMA del USOAP deberán estar familiarizados con cada PQ y “Orientación para el examen de pruebas” conexa que se abordarán durante las actividades. Toda la información y pruebas correspondientes a cada PQ deberán prepararse antes de someterlas al grupo de la actividad CMA del USOAP.

En el “Resumen de actividades” figura una lista de PQ nuevas/enmendadas/suprimidas, así como una breve descripción de las enmiendas.

En julio de 2017, la OACI publicará las PQ enmendadas que estén relacionadas con el programa estatal de seguridad operacional (SSP) a fin de reflejar la Enmienda 1 del Anexo 19 al Convenio de Chicago — Gestión de la seguridad operacional, la cuarta edición del Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) y las lecciones aprendidas hasta la fecha. Si bien la Enmienda 1 del Anexo 19 no es aplicable hasta noviembre de 2019, en 2018 y 2019 se realizarán auditorías que incluyan las PQ enmendadas que estén relacionadas con el SSP en Estados seleccionados, con carácter voluntario, pero no confidencial. A partir de 2020, la OACI realizará auditorías, utilizando las PQ enmendadas que estén relacionadas con el SSP, en los Estados que cumplan los criterios establecidos por la OACI, de acuerdo con el Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP).
— — — — — — — —


Pautas generales para todas las áreas


Legislación, legislación aeronáutica básica y reglamentos de explotación específicos

El término “legislación” se utiliza en las Preguntas del protocolo como un término genérico que incluye la legislación aeronáutica básica y los reglamentos de explotación específicos.

El término “legislación aeronáutica básica” que se utiliza en las Preguntas del protocolo del CMA del USOAP incluye todo tipo de disposiciones y/o instrumentos que se han promulgado y son aplicables en el Estado (p. ej., leyes, decretos, códigos y tratados internacionales). 

El término “reglamentos de explotación específicos” que se utiliza en las Preguntas del protocolo del CMA del USOAP incluye todo tipo de disposiciones reglamentarias y/o instrumentos vinculantes del Estado (p. ej., reglamentos, decretos, reglas y órdenes).


Procesos y procedimientos

Los procesos y procedimientos deberán aclarar quién hace qué cosa, cómo lo hace, cuándo lo hace (o dentro de qué período de tiempo) y en coordinación con quién, según sea aplicable. 


Delegación de obligaciones y tareas


Cuando un Estado ha delegado algunas de sus obligaciones y tareas de vigilancia de la seguridad operacional en otro Estado u organización, puede ser necesario evaluar las PQ que tratan de la delegación junto con la entidad en la que se han delegado tales obligaciones y tareas.

El Estado sigue siendo responsable de garantizar, en todo momento, el desempeño de las tareas delegadas por personas cualificadas que aseguren la aplicación de la correspondiente legislación y de los procesos y procedimientos establecidos. Deberá asimismo existir un sistema de vigilancia de las tareas delegadas y un proceso para la resolución de las deficiencias que se detecten.


Funciones de reglamentación frente a funciones de proveedor de servicios

Para un Estado que no ha establecido una separación clara entre sus funciones de reglamentación y las de proveedor de servicios o donde la autoridad de aviación civil (CAA) del mismo sea a la vez órgano de reglamentación y proveedor de servicios, las PQ correspondientes siguen siendo aplicables.


Visitas a la industria

Las visitas a la industria se realizan con objeto de examinar y verificar que los requisitos establecidos, los procedimientos y las prácticas de seguridad operacional en cada área cumplen las disposiciones de la OACI y la legislación nacional aplicable en el Estado.


Actividad in situ

Las PQ que solo pueden tratarse en una actividad in situ del CMA del USOAP se muestran en filas sombreadas en la tabla de PQ para cada área de auditoría. 


Anexo

El término “Anexo” que se utiliza en las Preguntas del protocolo del CMA del USOAP se refiere a un Anexo al Convenio de Chicago.



Referencias de la OACI

Las referencias de la OACI está agrupadas por categoría, como sigue (en orden alfabético):  Resolución de la Asamblea (AR), Convenio de Chicago (CC), textos de orientación (GM); procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS); método recomendado (RP); carta a los Estados (SL) y procedimientos suplementarios regionales (SUPPS). 

Nota.— En este documento se emplea el género masculino para referirse a personas de ambos sexos

— — — — — — — —
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Pautas específicas para AIR



Las PQ AIR se basan principalmente en el Convenio de Chicago, los Anexos 6, 7, 8, 16 y 19 al mismo y los textos de orientación pertinentes de la OACI. Las PQ sobre legislación y reglamentos de aeronavegabilidad (que abarcan desde la PQ 5.001 hasta la PQ 5.013) se aplican a todos los Estados.
Las PQ sobre inspección de la aeronavegabilidad (que abarcan desde la PQ 5.021 hasta la PQ 5.457 y la PQ 5.535) se utilizan para valorar y evaluar el sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado en lo relativo a las funciones y deberes inherentes al Estado de matrícula, el cual debería haber establecido una división de inspección de aeronavegabilidad (DIA), como se indica en el Doc 9760 ― Manual de aeronavegabilidad de la OACI. Si no se ha establecido una división técnica de aeronavegabilidad (DTA), es esencial identificar todas las actividades técnicas que realiza el Estado y efectuar una evaluación que permita determinar si el Estado ha adquirido los parámetros de competencia para quienes desarrollan dichas actividades. Si el Estado ha delegado sus funciones técnicas o de inspección, puede ser necesario evaluar con la entidad o la persona delegada las PQ que tratan de la delegación de las tareas.

Las PQ sobre certificación de diseño y producción (que abarcan desde la PQ 5.461 hasta la PQ 5.810, pero excluida la PQ 5.535) se utilizan para valorar y evaluar el sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado en lo relativo a las funciones y deberes de la DTA que se describen en el Doc 9760. Estas PQ sólo se aplicarán a aquellos Estados que:

a)   realizan la certificación de tipo en calidad de Estado de diseño; y/o
b)   extienden certificados de producción o aprobaciones para organismos de producción; y/o
c)   permiten la producción sin certificado de producción o reconocimiento como organismo de producción.


— — — — — — — —


Siglas y Abreviaturas:


A = Anexo al Convenio de Chicago
ACAS = Sistema anticolisión de a bordo
AD = Directrices de aeronavegabilidad
Adj. = Adjunto a un documento de la OACI
AFM = Manual de vuelo del avión
AIR = Aeronavegabilidad
AMO = Organismo de mantenimiento reconocido
Ap. = Apéndice 
AOC = Certificado de explotador de servicios aéreos
C = Capítulo
CAA = Autoridad de aviación civil
CAME = Manual de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad
CAT = Categoría
CC = Convenio de Chicago
CE = Elemento crítico
CIR = Circular de la OACI
CMA = Enfoque de observación continua
CVR = Registrador de voz dentro del puesto de pilotaje
DIA = División de inspección de aeronavegabilidad
DTA = División técnica de aeronavegabilidad
EASA = Agencia Europea de Seguridad Aérea
ELT = Transmisor de localización de emergencia
EDTO = Operación con tiempo de desviación extendido
FAA = Administración federal de aviación de los Estados Unidos

FDR = Registrador de datos de vuelo
GM = Textos de orientación
GPWS = Sistema de advertencia de la proximidad del terreno
JAA = Autoridad conjunta de aviación
MEL = Lista de equipo mínimo
MMEL = Lista maestra de equipo mínimo
MRB = Junta de revisión del mantenimiento
NDT = Ensayos no destructivos
OJT = Formación en el puesto de trabajo
OPS = Operaciones de aeronave
RNP = Performance de navegación requerida
RVSM = Separación vertical mínima reducida 
SMS = Sistema de gestión de la seguridad operacional
SPI = Indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional
SSP = Programa estatal de seguridad operacional
RP = Método recomendado incluido en un Anexo al Convenio de Chicago
STC = Certificado de tipo suplementario
STD = Norma internacional incluida en un Anexo al Convenio de Chicago
TC = Certificados de tipo
VFR = Reglas de vuelo visual
USOAP = Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional


— — — — — — — —





Documentos de referencia de la OACI:



Doc 7300 — Convenio sobre Aviación Civil Internacional (también conocido como Convenio de Chicago)
Anexo 6 ― Operaciones de aeronaves
Parte I ― Transporte aéreo comercial internacional ― Aviones
Parte II ― Aviación general internacional ― Aviones
Parte III ― Operaciones internacionales ― Helicópteros
Anexo 7 ― Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves
Anexo 8 ― Aeronavegabilidad
Anexo 16 ― Protección del medio ambiente
Volumen I ― Ruido de las aeronaves
Volumen II ― Emisiones de los motores de las aeronaves
Anexo 19 ― Gestión de la seguridad operacional
Doc 8335 ― Manual de procedimientos para la inspección, certificación y supervisión permanente de las operaciones
Doc 9574 ― Manual sobre una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive
Doc 9683 ― Manual de instrucción sobre factores humanos
Doc 9734 ― Manual de vigilancia de la seguridad operacional,
Parte A ― Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional
Parte B ― Establecimiento y gestión de una organización regional de vigilancia de la seguridad operacional
Doc 9760 ― Manual de aeronavegabilidad
Doc 9824 ― Directrices sobre factores humanos en el mantenimiento de aeronaves
Doc 9859 ― Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM)
Cir 295 ― Orientación sobre la aplicación del Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
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RESUMEN DE LAS ENMIENDAS – AIR


Nota 1.— Estas PQ están enumeradas consecutivamente por razones de comodidad. Es posible que el orden en que aparecen varíe respecto al de las PQ que figuran en el Marco en línea del CMA del USOAP o en la tabla de PQ.

Nota 2. ― Las PQ en las filas sombreadas requieren una actividad in situ. Las PQ restantes no requieren una actividad in situ en la mayoría de los casos.

	PQ núm.
(version de 2014)
	PQ núm.
(versión de 2016)
	Tipo de enmienda
	Descripción de la enmienda

	
	
	Nueva
	Revisada
	Sin cambios
	Fusionada
	Suprimida
	

	5.213	N/A	☐	☐	☐	☐	☒	PQ suprimida.

	5.375	N/A	☐	☐	☐	☐	☒	PQ suprimida.

	5.421	N/A	☐	☐	☐	☐	☒	PQ suprimida.

	5.001	5.001	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. 

	5.003	5.003	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.005	5.005	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.007	5.007	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.009	5.009	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. 

	5.011	5.011	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.013	5.013	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.021	5.021	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.023	5.023	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.027	5.027	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.029	5.029	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.031	5.031	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.032	5.032	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.033	5.033	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.035	5.035	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.037	5.037	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.039	5.039	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.041	5.041	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.043	5.043	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.045	5.045	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.047	5.047	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.048	5.048	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.049	5.049	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.051	5.051	☐	☒	☐	☐	☐	PQ ha sido revisado.

	5.053	5.053	☐	☒	☐	☐	☐	PQ ha sido revisado.

	5.055	5.055	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.101	5.101	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.103	5.103	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.105	5.105	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.107	5.107	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.109	5.109	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.111	5.111	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.121	5.121	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.122	5.122	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.123	5.123	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.125	5.125	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.127	5.127	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.129	5.129	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.130	5.130	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.141	5.141	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.143	5.143	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.145	5.145	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.147	5.147	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.149	5.149	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.151	5.151	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.152	5.152	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.153	5.153	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.154	5.154	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.155	5.155	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.161	5.161	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.163	5.163	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.164	5.164	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.171	5.171	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.173	5.173	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.175	5.175	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.181	5.181	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.183	5.183	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.185	5.185	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.187	5.187	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.189	5.189	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.201	5.201	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.203	5.203	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.204	5.204	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.205	5.205	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.211	5.211	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.215	5.215	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.216	5.216	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.217	5.217	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.231	5.231	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.233	5.233	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.235	5.235	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.241	5.241	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.243	5.243	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.245	5.245	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.251	5.251	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.253	5.253	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.255	5.255	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.261	5.261	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.263	5.263	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.265	5.265	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.267	5.267	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.281	5.281	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.283	5.283	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.285	5.285	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.287	5.287	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.301	5.301	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.303	5.303	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.305	5.305	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.307	5.307	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.321	5.321	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.323	5.323	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.324	5.324	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.325	5.325	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.327	5.327	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.328	5.328	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.329	5.329	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.331	5.331	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.333	5.333	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.334	5.334	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.335	5.335	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.341	5.341	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.343	5.343	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.345	5.345	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.347	5.347	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.349	5.349	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.361	5.361	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.363	5.363	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.371	5.371	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.372	5.372	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.373	5.373	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.377	5.377	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.381	5.381	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.382	5.382	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.383	5.383	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.384	5.384	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.385	5.385	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.386	5.386	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.387	5.387	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.391	5.391	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.393	5.393	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.395	5.395	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.397	5.397	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.411	5.411	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.412	5.412	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.413	5.413	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.415	5.415	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.417	5.417	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.419	5.419	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.423	5.423	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.425	5.425	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.429	5.429	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.441	5.441	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.443	5.443	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.444	5.444	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.445	5.445	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.447	5.447	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.448	5.448	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.449	5.449	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.451	5.451	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.453	5.453	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.455	5.455	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.457	5.457	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.461	5.461	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.463	5.463	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.467	5.467	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.469	5.469	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.471	5.471	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.472	5.472	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.473	5.473	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.477	5.477	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.479	5.479	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.481	5.481	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.483	5.483	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.485	5.485	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.486	5.486	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.487	5.487	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.489	5.489	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.491	5.491	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.493	5.493	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.501	5.501	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.503	5.503	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.505	5.505	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.507	5.507	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.509	5.509	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.511	5.511	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.521	5.521	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.523	5.523	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.525	5.525	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.527	5.527	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.529	5.529	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.531	5.531	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.533	5.533	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.535	5.535	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.537	5.537	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.539	5.539	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.541	5.541	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.543	5.543	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.545	5.545	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.547	5.547	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.549	5.549	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.551	5.551	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.561	5.561	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.563	5.563	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.565	5.565	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.567	5.567	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.581	5.581	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.583	5.583	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.585	5.585	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.587	5.587	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.589	5.589	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.601	5.601	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.603	5.603	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.605	5.605	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.607	5.607	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.609	5.609	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.611	5.611	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.621	5.621	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.623	5.623	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.627	5.627	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.629	5.629	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.631	5.631	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.633	5.633	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.635	5.635	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.637	5.637	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.639	5.639	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.640	5.640	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.641	5.641	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.643	5.643	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.651	5.651	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.653	5.653	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.655	5.655	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.657	5.657	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.659	5.659	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.661	5.661	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.663	5.663	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.667	5.667	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.669	5.669	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.671	5.671	☐	☒	☐	☐	☐	Referencia revisada.

	5.673	5.673	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.681	5.681	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.683	5.683	☐	☒	☐	☐	☐	Orientación revisada para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.685	5.685	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. Referencia revisada.

	5.701	5.701	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. 

	5.702	5.702	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.703	5.703	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.704	5.704	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.705	5.705	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.706	5.706	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.707	5.707	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.708	5.708	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.709	5.709	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.710	5.710	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.801	5.801	☐	☒	☐	☐	☐	Pregunta y orientación revisadas para fines de claridad. 

	5.802	5.802	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.803	5.803	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.804	5.804	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.805	5.805	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.806	5.806	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.807	5.807	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.808	5.808	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.809	5.809	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.

	5.810	5.810	☐	☐	☒	☐	☐	Sin cambios.
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	5.001
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	¿Aplica el Estado procedimientos para enmendar sus reglamentos y normas nacionales habilitantes?	1) Pruebas documentales de la aplicación efectiva de los procedimientos para enmendar los reglamentos. 2) Enmiendas puestas en vigor oportunamente cuando se han recibido enmiendas de los Anexos 6 (Partes I, II y III), 7, 8 y 16. 3) Verificar las medidas adoptadas por el Estado luego de recibir las últimas enmiendas. Nota para el auditor:En PQ LEG 1.009 se aborda la elaboración de estos procedimientos. 	CCArt. 37GMDoc 9734Parte A, 3.3	CE-2
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	¿Aplica el Estado procedimientos para detectar y notificar a la OACI las diferencias que pudieran existir?	Pruebas documentales de la aplicación efectiva.Nota para el auditor:En PQ LEG 1.025 se aborda la elaboración de estos procedimientos.	CCArt. 37 y38 GM Doc 9734 Parte A, 3.3	CE-2
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	5.009
	Si el Estado ha adoptado la reglamentación de aeronavegabilidad de otro Estado/organización, ¿se aplican procedimientos para asegurar que se enmienden sus reglamentos, según sea necesario, si se introducen enmiendas a los Anexos o el Estado/organización originador(a) enmienda su reglamento?	1) Verificar el marco reglamentario. 2) Confirmar que los procedimientos se aplican cuando: a) el Estado/organización originador(a) introduce enmiendas; y b) se enmiendan los Anexos que tratan sobre la aeronavegabilidad. 3) Examinar un caso de muestra. Nota para el auditor:En PQ LEG 1.029 se aborda la elaboración de estos procedimientos.	CCArt. 37 y 38GMDoc 9734Parte A, 3.3.2	CE-2
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	¿Ha establecido el Estado los medios para garantizar que estén a disposición del público los reglamentos de aeronavegabilidad habilitantes y las directivas, decretos, órdenes, circulares, publicaciones, etc.?	Verificar los medios disponibles para acceder a los reglamentos y los instrumentos de reglamentación suplementarios (es decir, gaceta oficial, Internet, oficina de publicaciones del Estado, etc.)Nota para el auditor:En la PQ LEG 1.011 se aborda la publicación de la legislación. 	GMDoc 9734Parte A, 3.2 & 3.3	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
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	¿Aplica el Estado un procedimiento para el otorgamiento de exenciones?	Verificar:a) la aplicación efectiva de los procedimientos; b) el sistema para el registro y publicación de las exenciones otorgadas; c) ejemplos de exenciones otorgadas en el área de aeronavegabilidad; y d) los criterios utilizados para la evaluación de riesgos antes de otorgar una exención. Notas para el auditor:1) En la PQ LEG 1.027 se aborda el fundamento jurídico/reglamentario para el otorgamiento de exenciones. 2) En la PQ LEG 1.028 se aborda el establecimiento de una política y procedimientos conexos para el otorgamiento de exenciones. 3) El término “exenciones” comprende también las excepciones, desviaciones y prórrogas por largo plazo. 	GMDoc 9734Parte A, 3.3.7Doc 9760Parte II, 3.1.6	CE-2
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	¿Ha establecido el Estado una estructura orgánica para la división de inspección de aeronavegabilidad (DIA)?	Confirmar la estructura orgánica aprobada actual de la DIA, con sus líneas de responsabilidad.Nota para el auditor:Esta PQ no está relacionada con ORG 2.010.	STDA6Parte I, Ap. 5, 3.1 Parte III, Ap. 1, 3.1 A19Ap. 1, 3.1 GM Doc 9734Parte A, 3.4Doc 9760Parte II, 4.7.1	CE-3
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	¿Están claramente definidas todas las funciones y responsabilidades de la DIA?	Examinar el documento que detalle las funciones y responsabilidades de la DIA.Nota para el auditor:Esta PQ no está relacionada con ORG 2011.	STDA6Parte I, Ap. 5, 3.1Parte III, Ap. 1, 3.1A19Ap. 1, 3.1GMDoc 9760Parte II, 4.7 	CE-3
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	¿Se han elaborado descripciones de puestos para el personal técnico y para el personal directivo clave de la DIA?	Verificar que las descripciones de puestos del personal de la DIA incluyan:1) los funcionarios del registro de aeronaves; y2) los inspectores de aeronavegabilidad.	GMDoc 9734Parte A, 3.4Doc 9760Parte II, 4.7	CE-3
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	Si el Estado interviene en la explotación o el mantenimiento de aeronaves, ¿existe una separación clara de autoridad entre la entidad estatal encargada de la explotación y la autoridad estatal encargada de la reglamentación? 	1) Verificar las disposiciones relativas a la separación de autoridad. 2) Examinar pruebas documentales del método aplicado para garantizar la separación de autoridad. Nota para el auditor:Esta PQ está relacionada con PQ ORG 2.021.	GMDoc 9734 Parte A, 2.4.9 Doc 9760 Parte II, 1.1.9 	CE-3
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	¿Ha establecido el Estado requisitos mínimos de cualificación y experiencia apropiados para los inspectores de aeronavegabilidad?	Verificar que los criterios incluyan:1) conocimiento pertinente, historial y experiencia apropiada en materia de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves;2) licencias, certificados o diplomas de estudios aeronáuticos acordes con las funciones a desempeñar; y3) experiencia de trabajo operacional y técnica compatible con las actividades que deben certificar o inspeccionar.	STD A19 Ap. 1, 4.1 GM Doc 9734 Parte A, 3.5.1 Doc 9760 Parte II, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 & 4.5.5.1 	CE-4
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	5.032
	¿Se asegura el Estado de que todos los inspectores de aeronavegabilidad cumplan con los requisitos de cualificación y experiencia establecidos?	1) Examinar unas muestras de expedientes de contratación.2) Cotejar con los requisitos establecidos.	STDA19 Ap. 1, 4.1 GM Doc 9734 Parte A, 3.5.1 Doc 9760 Parte II, 4.5.1, 4.5.3 & 4.5.4 	CE-4
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	5.033
	¿Cuenta la DIA con personal suficiente para llevar a cabo sus funciones y desempeñar su mandato? 	Verificar: 1) la metodología establecida para determinar las necesidades de personal. 2) la capacidad para atraer a nuevos inspectores de aeronavegabilidad, así como los puestos vacantes actuales y el índice de rotación en los últimos años.3) la capacidad para realizar todas las tareas de vigilancia de la seguridad operacional, incluidos el examen y revisión de reglamentos, instrucción del personal técnico, redacción de textos de orientación, expedición de certificados, autorizaciones y permisos, tareas de vigilancia y resolución de preocupaciones de seguridad operacional detectadas.	STDA6Parte I, Ap. 5, 3.2Parte III, Ap. 1, 3.2A19Ap. 1, 3.1RPA19 Ap. 1, 3.2 & 3.4 GM Doc 9734 Parte A, 3.4 Doc 9760 Parte II, 4.5.1	CE-3
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	5.035
	¿Se han otorgado credenciales a los inspectores de aeronavegabilidad para facilitar su acceso a las aeronaves e instalaciones aeronáuticas con fines de su inspección? 	 Examinar las credenciales y comprobar que contengan:1) la referencia a la legislación habilitante;2) el método previsto para determinar la vigencia de la credencial; y3) la fotografía del inspector.Nota para el auditor:Esta PQ no está relacionada con PQ LEG 1.105.	STD A6 Parte I, Ap. 5, 1 & 3.4 Parte III, Ap. 1, 1 & 3.4 GM Doc 9734 Parte A, 3.4.2 Doc 9760 Parte II, 4.5.7  	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.037
	Si la DIA delega sus funciones en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos, ¿se han establecido los requisitos de competencia?	1) Examinar los requisitos de competencia de las entidades delegadas.2) Examinar los requisitos mínimos de cualificación y experiencia para los individuos que reciban la delegación.	GMDoc 9734Parte A, 3.5Doc 9760Parte II, 4.1 & 4.7.3 j)	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.039
	Si la DIA delega sus funciones en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos, ¿se han definido claramente las tareas que se delegan?	1) Examinar la documentación donde se definan claramente las tareas delegadas.2) Verificar la instrumentación jurídica de la delegación.	GM Doc 9734Parte A, 3.4 Doc 9760 Parte II, 4.1 	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.041
	¿Ejerce la DIA la vigilancia de las tareas delegadas en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos?	1) Examinar el mecanismo de vigilancia. 2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.3) Mantenimiento de la competencia.	STDA19Ap. 1, 7GMDoc 9734Parte A, 3.8Doc 9760 Parte II, 4.1 & 4.4	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.043
	Si se detectan deficiencias o preocupaciones con las tareas delegadas en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos, ¿ha establecido la DIA un proceso para su resolución? 	Examinar ejemplos de medidas correctivas tomadas para resolver preocupaciones con las tareas delegadas.	STDA6Parte I, Ap. 5, 5.2 & 8Parte III, Ap. 1, 5.2 & 8 A19 Ap. 1, 8 GMDoc 9734Parte A, 3.9	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.045
	Si no se ha establecido una DTA y el Estado aprueba/acepta datos técnicos de aeronavegabilidad (reparaciones, modificaciones) ¿cómo y a quién se ha asignado la responsabilidad de los aspectos técnicos (ingeniería) de la aeronavegabilidad? 	Examinar la organización para determinar si posee la capacidad para asumir la responsabilidad por los aspectos técnicos (ingeniería) de la aeronavegabilidad, de ser necesario.Nota para el auditor:Esta PQ no está relacionada con PQ ORG 2.011.	GMDoc 9760Parte II, 4.7.1.2, 4.7.2 k), 4.7.3 e) & f)	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.047
	¿Ha elaborado la DIA un programa oficial de instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que debe proporcionarse a los inspectores de aeronavegabilidad?	1) Examinar el contenido del programa de instrucción.2) Confirmar que incluya instrucción inicial, OJT, periódica y especializada, según los casos, con indicación de la duración.3) Verificar que se brinde instrucción especializada en:a) certificación de explotadores de servicios aéreos;b) control de la fiabilidad;c) ensayos no destructivos;d) aviónica;e) factores humanos;f) aprobaciones para operaciones específicas (EDTO, RVSM, CAT II y III, RNP, etc.); g) conocimiento de los tipos de aeronaves; yh) métodos para la inspección de plataforma.	STDA6Parte I, Ap. 5, 4Parte III, Ap. 1, 4A19Ap. 1, 4.1GMDoc 9683Parte 1, C6Doc 9734Parte A, 3.5.2Doc 9760Parte II, 4.5.5 & 4.5.6Doc 98245.7	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.048
	¿Ha completado de manera adecuada la correspondiente instrucción sobre SSP y SMS, según corresponda, el personal de la DIA que participa en la implantación del SSP y su funcionamiento?	Hacer un muestreo y examinar los registros de instrucción pertinentes	GM A19 Adj. A, 4.1 Doc 9859 4.4.18	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.049
	¿Elabora la DIA un plan periódico de instrucción donde se detalle en orden de prioridad el tipo de instrucción que se impartirá durante el período establecido?	Examinar el plan de instrucción más reciente.	STDA6Parte I, Ap. 5, 4Parte III, Ap. 1, 4A19Ap. 1, 4.1GMDoc 9734Parte A, 3.5.2Doc 9760Parte II, 4.5.5 & 4.5.6	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.051
	¿Se aplica de manera apropiada el programa de instrucción para inspectores de aeronavegabilidad?	Verificar que el tipo y frecuencia de la instrucción (inicial, periódica y especializada) sea suficiente para adquirir y mantener el nivel requerido de conocimientos, pericia, competencia y cualificaciones según las tareas y responsabilidades de cada puesto técnico.	STDA6Parte I, Ap. 5, 4Parte III, Ap. 1, 4A19Ap. 1, 4.1GMDoc 9734Parte A, 3.5.2Doc 9760Parte II, 4.5.5 & 4.5.6	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.053
	¿Se exige a los inspectores de aeronavegabilidad que finalicen con éxito la OJT antes de asignarles tareas y responsabilidades?	Verificar:1) el requisito de proporcionar OJT;2) que la OJT sea impartida por un inspector con antigüedad y experiencia;3) si existen documentos que indiquen que se ha completado la OJT.4) la evaluación de la competencia y el proceso de la autorización.	STD A19 Ap. 1, 4 GMDoc 9734 Parte A, 3.5.2 Doc 9760 Parte II, 4.5.6 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.055
	¿Cuenta la DIA con un sistema para mantener registros de la instrucción que recibe su personal técnico?	1) Examinar las instrucciones o requisitos para la creación y mantenimiento de registros de instrucción. 2) Verificar que los registros se mantengan de manera sistemática.	STD A19 Ap. 1, 4.2 GM Doc 9734 Parte A, 3.5.2 Doc 9760 Parte II, 4.5.6 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.101
	¿Dispone fácilmente el personal técnico y administrativo de la DIA de los documentos de la OACI y demás reglamentos y publicaciones técnicas pertinentes?	Comprobar si están disponibles fácilmente las publicaciones pertinentes, tales como:1) leyes y reglamentos nacionales;2) órdenes e instrucciones;3) ejemplares actualizados de los Anexos 6 (Partes I, II y III), 7, 8, 16 y 19; y4) ejemplares de los textos de orientación de la OACI (es decir, Doc 9734, Doc 9735, Doc 9760, Doc 9859, Cir 295, etc.)Nota para el auditor:Extender la verificación a las oficinas regionales y la oficina central.	GMDoc 9734Parte A, 3.6Doc 9760Parte II, 4.9	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.103
	¿Disponen los inspectores de aeronavegabilidad de una biblioteca técnica, o existe otro método que garantice la recepción, el control y la distribución de la documentación técnica necesaria?	Evaluar:1) el sistema de control de documentos; y2) el método para determinar la vigencia de los documentos.	GM Doc 9734 Parte A, 3.6 Doc 9760 Parte II, 4.9 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.105
	¿Tienen los inspectores de aeronavegabilidad acceso a la documentación actualizada de la organización responsable del diseño y a la información relacionada con el mantenimiento de la aeronavegabilidad para justificar los certificados y aprobaciones que se expiden para las aeronaves matriculadas en el Estado?	Verificar si los inspectores tienen acceso a los documentos siguientes:1) manual de vuelo de la aeronave; 2) manual de mantenimiento;3) manual de reparación estructural;4) boletines de servicio;5) lista maestra de equipo mínimo (MMEL);6) informe de la Junta de revisión del mantenimiento (MRB); y7) directrices de aeronavegabilidad (AD).Nota para el auditor:Las copias impresas/electrónicas de los documentos podrían encontrarse en la biblioteca técnica o estar disponibles en un sitio de la Internet o la intranet. Si depende de la industria el acceso a los documentos, los inspectores de aeronavegabilidad deben como mínimo contar con un índice que les permita verificar la vigencia de los mismos.	STDA8Parte II, 4.2.3GMDoc 9760Parte II, 4.9	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.107
	¿Se proporcionan procedimientos exhaustivos y listas de verificación a los inspectores de aeronavegabilidad que faciliten la normalización y eficacia de sus funciones?	Verificar:1) la disponibilidad de los procedimientos y listas de verificación correspondientes;2) el mecanismo para emitir procedimientos; y3) el método para garantizar la vigencia de los procedimientos. Nota.— Los procedimientos pueden estar recopilados en una guía o manual de procedimientos del inspector.	STD A6 Parte I, Ap. 5, 5 Parte III, Ap. 1, 5 A19 Ap. 1, 5.1 GM Doc 9734 Parte A, 3.6 Doc 9760 Parte II, 4.7 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.109
	¿Cuenta la DIA con suficiente equipo de oficina?	Examinar los medios de comunicación y equipo de oficina disponibles:1) teléfonos/teléfonos celulares; 2) equipo facsímile;3) impresoras;4) computadoras/computadoras portátiles/tabletas;5) Internet/intranet; y6) fotocopiadoras. 	STD A19 Ap. 1. 5.1 GM Doc 9734 Parte A, 3.6 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.111
	¿Proporciona la DIA a los inspectores de aeronavegabilidad los medios de transporte para desempeñar sus funciones?	Examinar los medios de transporte.	STD A6 Parte I, Ap. 5, 3.4 Parte III, Ap. 1, 3.4 A19 Ap. 1, 5.1  GM Doc 9734 Parte A, 3.6 Doc 9760 Parte II, 4.1.2 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.121
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos para la expedición de los certificados de matrícula?	Verificar los reglamentos.	CCArt. 19 STDA7 8 GMDoc 9760 Parte III, 2.1	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.122
	¿Ha establecido el Estado, en sus reglamentos sobre el uso de marcas de matrícula, que no deberán usarse combinaciones que puedan confundirse con:a) los grupos de cinco letras usados en el Código Internacional de Señales, Parte II;b) las combinaciones de tres letras que, comenzado con Q, se usan en el Código Q; yc) la señal de auxilio SOS, u otras señales de urgencia similares, como XXX, PAN y TTT?	Verificar los reglamentos.	STD  A7 3.6 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.123
	¿Se dispone en los reglamentos el tipo, la colocación y las dimensiones de las marcas de nacionalidad, las marcas comunes y las marcas de matrícula que han de utilizarse en los aerodinos matriculados en el Estado?	 Verificar que los reglamentos dispongan sobre:1) la colocación;2) las dimensiones; y3) el tipo.	CCArt. 20STDA74, 5 & 6 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.125
	¿Se han elaborado procedimientos para la expedición del certificado de matrícula de las aeronaves y para el mantenimiento del registro de aeronaves? 	1) Verificar los procedimientos.2) Verificar que primero se deba cancelar la matrícula de la aeronave en el registro del Estado anterior.3) Verificar que los procedimientos indiquen que no deberán usarse combinaciones que puedan confundirse con:a) los grupos de cinco letras usados en el Código Internacional de Señales, Parte II;b) las combinaciones de tres letras que, comenzado con Q, se usan en el Código Q; yc) la señal de auxilio SOS, u otras señales de urgencia similares, como XXX, PAN y TTT.	CC Art. 19 STD A7 7 & 8 GM Doc 9760 Parte III, C2 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.127
	¿Mantiene el Estado un registro vigente que contenga para cada aeronave matriculada la información anotada en el certificado de matrícula?	1) Examinar el registro para confirmar que los procedimientos se aplican de manera efectiva.2) Verificar que la matrícula de la aeronave se guarda en un lugar seguro e incombustible, o si la matrícula se guarda en formato electrónico, que existan salvaguardias y medios de apoyo para proteger el documento electrónico. 3) Verificar el contenido mediante la comparación con el certificado de matrícula que se muestra en la Figura 1 del Anexo 7. 	STDA77 & 8GMDoc 9760Parte III, 2.4	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.129
	¿Es el certificado de matrícula, en texto y organización, una réplica del modelo que figura en el Anexo 7?	1) Examinar el certificado de matrícula y verificar su contenido, incluidos tanto el texto como la organización.2) Si no se expide en inglés, debería incluir una traducción en dicho idioma.	STD A7 8 & Fig. 1 GM Doc 9760 Parte III, 2.3.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.130
	¿Se asegura el Estado de que toda aeronave lleve una placa de identificación en la que aparezcan inscritas, por lo menos, su marca de nacionalidad, o su marca común, y la marca de matrícula, sea de metal incombustible o de otro material incombustible que posea propiedades físicas adecuadas, y se fije a la aeronave en un lugar visible, cerca de la entrada principal?	Examinar el método, los procedimientos y las listas de verificación para cerciorarse de que el requisito se aplica de manera efectiva.	STD A79.1 & 9.2	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.141
	Si el Estado ha establecido requisitos especiales para la importación de aeronaves o productos aeronáuticos al Estado, ¿están los requisitos especiales al día y a disposición de los Estados contratantes?	1) Examinar los requisitos para la importación. 2) Examinar el método aplicado para dar publicidad a los requisitos y verificar que sean de fácil obtención.	GMDoc 9760Parte III, 6.2 & 6.5.2 Parte V, 7.4.2	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.143
	Si el Estado convalida certificados de tipo (TC), ¿se han promulgado los reglamentos correspondientes?	1) Verificar los reglamentos.2) La convalidación supone una revisión técnica y la aprobación de un Estado que no sea el Estado de diseño.Nota para el auditor:Si el Estado sólo acepta los TC de determinados Estados de diseño, esta pregunta es “No aplicable”.	STD A8 Parte II, 1.4 GM Doc 9760 Parte III, 4.3 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.145
	¿Se han establecido procedimientos para la convalidación de certificados de tipo?	Verificar que los procedimientos incluyan:1) El examen de las diferencias que pudieran existir entre los requisitos nacionales de aeronavegabilidad del Estado y los del Estado de diseño, o los requisitos en los que el Estado de matrícula tiene autoridad exclusiva de aprobación en su sistema de certificación.  2) Una vez completada la actividad de convalidación del tipo, confirmación de la aprobación o aceptación del diseño de tipo mediante la expedición de su propio certificado de tipo o una carta de aprobación o aceptación.3) Las bases de la certificación sobre las que el Estado de matrícula otorga la aprobación of aceptación del diseño de tipo deben estar claramente documentadas en una hoja de datos de certificado de tipo o en la carta de aprobación.	STDA8Parte II, 1.4.2GMDoc 9760Parte III, 4.3.6 & 4.3.7	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.147
	¿Se aplican los procedimientos para la convalidación de los certificados de tipo?	Confirmar la aplicación efectiva de los procedimientos.	STD A8 Parte II, 1.4.2 GM Doc 9760  Parte III, 4.3.6 & 4.3.7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.149
	¿Ha elaborado la DIA procedimientos para la expedición del primer certificado de aeronavegabilidad para un tipo de aeronave?	Aceptación del diseño de la aeronave mediante:1) expedición del TC (véase la Parte II de las PQ AIR sobre certificación de diseño y producción);2) convalidación del TC expedido por el Estado de diseño; y3) aceptación del TC expedido por el Estado de diseño,seguida de los procedimientos para la expedición original del certificado de aeronavegabilidad (véase AIR 5.183).	STD A8 Parte II, 3.2 GM Doc 9760 Parte III, C4 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.151
	¿Aplica la DIA los procedimientos para la expedición de un primer certificado de aeronavegabilidad para un tipo de aeronave?	Examinar expedientes de aeronaves para confirmar la aplicación efectiva de los procedimientos.	STD A8 Parte II, 3.2 GM Doc 9760 Parte III, C4 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.152
	¿Se asegura el Estado de que cuando matricula por primera vez una aeronave de un tipo determinado de la cual no es Estado de diseño y emite o convalida un certificado de aeronavegabilidad comunica al Estado de diseño que dicha aeronave ha quedado inscrita en su registro de matrícula?	Examinar muestras de correspondencia con el Estado de diseño sobre tipos de aeronaves inscritas por primera vez en el registro de matrícula del Estado.	STDA8Parte II, 4.2.3 a) GMDoc 9760Parte II, 1.4.4 Parte III, 1.2 g), 2.5.2, 9.2.2 a) & 9.3.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.153
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos relativos al equipo necesario para las operaciones que no forma parte de la certificación de tipo de aeronaves?	Verificar los reglamentos sobre el equipo para las operaciones, según corresponda:1) FDR ― Ref. A6, Parte I, 6.3;2) CVR ― Ref. A6, Parte I, 6.3;3) vuelos VFR ― Ref. A6, Parte I, 6.4;4) equipo para vuelos sobre el agua ― Ref. A6, Parte I, 6.5;5) equipo para vuelos sobre zonas terrestres designadas ― Ref. A6, Parte I, 6.6;6) equipo para vuelos a gran altitud ― Ref. A6, Parte I, 6.7 & 6.12;7) equipo para vuelos en condiciones de formación de hielo ― Ref. A6, Parte I, 6.8;8) GPWS ― Ref. A6, Parte I, 6.15;9) ELT ― Ref. A6, Parte I, 6.17; y10) ACAS ― Ref. A6, Parte I, 6.18.	STDA6Parte I, C6Parte II, 2.4 & 3.6 Parte III, Sección II, C4 & Sección III, C4	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.154
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para verificar el equipo necesario para las operaciones que no forma parte de la certificación de tipo de aeronave?	Verificar los procedimientos y/o las listas de verificación a fin de evaluar si el equipo necesario para las operaciones, incluida su instalación, cumple con las disposiciones del Anexo 6, según corresponda. 	STDA6Parte I, C6Parte II, 2.4 & 3.6Parte III, Sección II, C4 & Sección III, C4	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.155
	¿Se adhiere la DIA a los procedimientos elaborados para verificar el equipo necesario para las operaciones que no forma parte de la certificación de tipo de aeronave?	Examinar muestras de listas de verificación del cumplimiento u otro método para confirmar que los procedimientos se aplican de manera efectiva. 	STD A6 Parte I, C6  Parte II, 2.4 & 3.6  Parte III, Sección II, C4 & Sección III, C4 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.161
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento por el que se exija que todos los aviones cumplan las normas de homologación acústica del Anexo 16, Volumen I?	Verificar los reglamentos.	STDA16Vol. I, Parte II, 1.1	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.163
	En calidad de Estado de matrícula ¿ha elaborado el Estado procedimientos para el otorgamiento o convalidación de la homologación acústica?	1) Examinar los procedimientos a partir de pruebas satisfactorias de que las aeronaves cumplen los requisitos que sean como mínimo equivalentes a los del Anexo 16.2) Examinar los procedimientos para verificar que, por lo menos, incluyan los datos especificados en el Anexo 16, Volumen I, Parte II, 1.5 para todo documento acreditativo de la homologación acústica.	STDA16Vol. I, Parte II, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 & 1.7 GMA16Vol. I, Adj. GDoc 9760Parte III, C3	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.164
	En calidad de Estado de matrícula ¿aprueba el Estado todo documento que acredite la homologación acústica o expide una declaración apropiada contenida en otro documento? 	1) Examinar muestras de documentos aprobados o declaraciones apropiadas que acrediten la homologación acústica a fin de confirmar que los procedimientos se aplican de manera efectiva.2) Si se expide en un idioma distinto del inglés, debería incluirse una traducción al inglés.	STDA16Vol. I, Parte II, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 & 1.7 GMA16Vol I, Adj. GDoc 9760Parte III, C3 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.171
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos que exijan la aprobación de las modificaciones y reparaciones y reglamentos que han de satisfacerse para obtener tal aprobación?	Verificar que los reglamentos:1) exijan al solicitante demostrar conocimiento, experiencia y habilidades profundas en las tecnologías aplicables, de forma que, cuando sea necesario, se hayan efectuado análisis a fondo, así como suficiente información sobre el diseño del tipo de aeronave del caso; y2) definan las modificaciones o reparaciones como “de importancia” y “menores” y los requisitos para cada una.Nota.― En la práctica, los Estados que no tienen o que tienen poca competencia técnica aceptan modificaciones o reparaciones. En este caso, verificar que el Estado responsable del diseño de tipo haya aprobado los datos.	STDA6Parte I, 8.6Parte II, 2.6.3 Parte III, Sección 2, 6.6 & Sección III, 6.4A8Parte II, 1.3.4GMDoc 9760Parte III, C8 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.173
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para la aprobación de modificaciones y reparaciones?	Examinar los procedimientos y verificar:1) las directrices para determinar si la modificación supone la enmienda del certificado de tipo o el certificado de tipo suplementario (STC); 2) que se prevé la comunicación con el Estado de diseño como parte de la evaluación de la reparación o modificación, si fuera necesario;3) que se considera la compatibilidad entre la modificación de diseño propuesta y las modificaciones ya efectuadas;4) la evaluación del impacto en la homologación acústica; y5) la evaluación del impacto en la masa y el equilibrio. Nota.― En el caso de los Estados que no tienen o que tienen poca competencia técnica, consultar la nota que sigue a PQ AIR 5.171.	STDA6Parte I, 8.6 Parte II, 2.6.3 Parte III, Sección II, 6.6 & Sección III, 6.4 STD A16 Vol. I, Parte I, 1.3 GM Doc 9760 Parte III, 8.6 & 8.7 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.175
	¿Aprueba la DIA las modificaciones y reparaciones de manera correcta y efectiva?	1) Examinar ejemplos de modificaciones y reparaciones aprobadas para confirmar que las aprobaciones se realizaron correctamente.2) Confirmar que se llevan registros detallados de los datos aprobados.Nota.― En el caso de los Estados que no tienen o que tienen poca competencia técnica, consultar la nota que sigue a PQ AIR 5.171.	GM Doc 9760 Parte III, 8.6 & 8.7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.181
	¿Definen los reglamentos nacionales si el certificado de aeronavegabilidad debe renovarse periódicamente o expedirse con carácter permanente?	Verificar que el Estado haya escogido sólo una de las opciones; en el caso del certificado de aeronavegabilidad permanente, deberá establecerse un sistema para mantener su validez. 	STDA8Parte II, 3.2.3	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.183
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos y listas de verificación para la expedición original del certificado de aeronavegabilidad y su renovación?	Examinar los procedimientos y verificar que incluyan, como mínimo:1) una presentación a la DIA del formulario de solicitud con todos los datos;2) las normas de diseño y los requisitos de aeronavegabilidad del certificado de tipo de la aeronave;3) el examen e incorporación al expediente de los documentos siguientes:a) certificado de tipo y hojas de datos técnicos o documentos equivalentes;b) manual de vuelo o documento equivalente;c) informe de masa y equilibrio;d) análisis de cargas eléctricas; ye) lista maestra de equipo mínimo (MMEL).Nota.― Los requisitos a los que se refiere esta PQ también pueden cumplirse mediante la certificación expedida por un organismo aprobado de que la aeronave se mantiene en condiciones de aeronavegabilidad.	GMDoc 9760, Parte III, C4 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.185
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para la convalidación de certificados de aeronavegabilidad?	Examinar los procedimientos y verificar si:1) el Estado se asegura de que el certificado se haya expedido con arreglo a todo lo dispuesto en el Convenio de Chicago y las disposiciones aplicables de los Anexos;2) el Estado expide una declaración apropiada de autorización que debe acompañar al certificado original;3) la validez de la autorización no debe extenderse más allá del período de expedición.	GMDoc 9760Parte III, 4.7 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.187
	¿Contiene el certificado de aeronavegabilidad expedido por el Estado toda la información que exige el Anexo 8?	Examinar el certificado de aeronavegabilidad y verificar que indique:1) el Estado de matrícula o la autoridad otorgante;2) marcas de nacionalidad y matrícula;3) fabricante y designación dada por éste a la aeronave;4) número de serie de la aeronave;5) fecha de otorgamiento;6) firma del oficial encargado de la aprobación;7) fecha de expiración o indicación de que la aeronave se somete a continuas inspecciones; y8) que esté redactado en inglés o en su defecto incluya traducción en dicho idioma.	STDA8Parte II, 3.3.1, Fig. 1	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.189
	¿Conserva la CAA un registro de cada aeronave matriculada en el Estado?	Examinar los registros para confirmar que los siguientes documentos estén disponibles o se mantengan en los expedientes de las aeronaves:1) registros en los que se conserven las solicitudes y documentación de apoyo de los certificados de matrícula y aeronavegabilidad;2) copias de los certificados expedidos; 3) el programa de mantenimiento aprobado para la aeronave;4) registros de las modificaciones importantes; y5) toda información relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad.	GM Doc 9760  Parte II, 4.9.5 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.201
	¿Exigen los reglamentos del Estado informes periódicos de masa y equilibrio para todas las aeronaves?	Verificar que los reglamentos contengan esta exigencia y la frecuencia de los informes.	GMDoc 9760Parte III, 7.6 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.203
	¿Comprueba la DIA que la masa y el equilibrio de la aeronave se verifiquen periódicamente?	1) Examinar el método establecido.2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	GMDoc 9760Parte III, 7.6.2	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.204
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos que exijan a los explotadores de servicios aéreos que mantengan al día suficiente documentación relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/ mantenimiento de los FDR y aseguren que las autoridades encargadas de la investigación de accidentes dispongan de la misma?	Verificar los reglamentos.	STDA6Parte I, 6.3; Ap. 8, 2.3.3	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.205
	¿Se asegura el Estado a intervalos regulares de que los explotadores de servicios aéreos mantengan al día suficiente documentación relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/ mantenimiento de los FDR?	1) Examinar el programa de vigilancia.2) Examinar los procedimientos de los inspectores.3) Examinar muestras de registros de inspecciones.4) Confirmar que la documentación es suficiente para garantizar que las autoridades de investigación de accidentes cuenten con la información necesaria para la lectura de datos en las unidades de ingeniería.5) Verificar durante la visita a la industria. 	STDA6Parte I, 6.3 & 11.6; Ap.  8, 2.3.3	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.211
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos relativos al cumplimiento de la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad recibida del Estado de diseño?	Verificar los reglamentos relativos al cumplimiento de las AD en el Estado:1) adopción directa;2) carta, circular o documento de la CAA que haga referencia a las AD del Estado de diseño; y3) promulgación de una AD del Estado.	STDA8Parte II, 4.2.3 d)	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.215
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la elaboración de su propia información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad respecto a un producto del cual no es Estado de diseño? 	1) Directrices para determinar cuándo es necesaria la información adicional. 2) Coordinación con el Estado de diseño.	STDA8Parte II, 4.2.3GMDoc 9760Parte III, 9.5 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.216
	¿Ha establecido e implantado el Estado un sistema para tomar las medidas apropiadas al recibir la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad y/o expedir información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad adicional?	1) Verificar el sistema para asegurarse de que cumple con la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad recibida del Estado de diseño y con la información adicional expedida, según corresponda.2) Confirmar si se ha realizado la coordinación con el Estado de diseño.3) Confirmar si el Estado verifica que se aplica a las aeronaves en su registro.	STD A8 Parte II, 4.2.3GM Doc 9760  Parte III, 9.4 & 9.5 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.217
	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para asegurar que se transmita a la organización responsable del diseño de tipo de la aeronave, o la organización responsable del diseño de la modificación, cuando un problema de seguridad operacional relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad está relacionado con una modificación, la información sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos de las aeronaves matriculadas, que estén siendo explotadas o recibiendo mantenimiento conforme a una aprobación expedida por el Estado?	1) Examinar el sistema establecido. 2) Examinar pruebas para confirmar que se aplica de forma efectiva. 3) Aplicable a los aviones de más de 5 700 kg y a los helicópteros de más de 3 175 kg de masa máxima certificada de despegue. 4) Confirmar si el sistema incluye también que cuando una preocupación de seguridad operacional relacionada con el mantenimiento de la aeronavegabilidad está relacionada con una modificación, se transmita la información a la organización responsable del diseño de la modificación. 5) Verificarlo durante la visita a la industria. 	STD A8 Parte II, 4.2.3 f) GM Doc 9760 Parte III, 9.6 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.231
	¿Disponen los reglamentos del Estado la expedición de un permiso de vuelo especial cuando una aeronave ya no esté en condiciones de aeronavegabilidad pero deba reanudar el vuelo para fines de reparación?	Verificar los reglamentos.	STDA8Parte II, 3.6.3 GM Doc 9760 Parte III, C5 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.233
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la expedición de un permiso de vuelo especial?	Examinar los procedimientos y verificar si determinan: 1) los criterios para la realización de vuelos seguros; y 2) las limitaciones.	STD A8 Parte II, 3.6.3 GM Doc 9760 Parte III, C5 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.235
	¿Contienen los permisos especiales de vuelo expedidos por la CAA toda la información pertinente?	Examinar un ejemplo de certificado o carta y verificar si se indica:1) la fecha de vencimiento;2) todas las limitaciones básicas, como que sólo es válido para un vuelo no comercial, evitar áreas donde la exposición a los vuelos pudiera poner en peligro a las personas, inmuebles, etc.; y3) que no es válido para sobrevolar espacio aéreo extranjero sin la convalidación de la CAA del Estado cuyo espacio aéreo se sobrevolará. 	GM Doc 9760 Parte III, 5.3 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.241
	Si el Estado expide aprobaciones de aeronavegabilidad para la exportación de productos aeronáuticos, ¿se han promulgado los requisitos correspondientes? 	Verificar que los reglamentos aborden todos los productos aeronáuticos para los que se expidan aprobaciones de exportación de:1) Clase I;2) Clase II; y3) Clase III.Nota.― Esta PQ y las dos siguientes no se aplican a los Estados que opten por no expedir este tipo de aprobación.	GM Doc 9760 Parte III, C6 Parte V, C7 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.243
	Si el Estado expide aprobaciones de aeronavegabilidad para la exportación de productos aeronáuticos, ¿se han elaborado los procedimientos correspondientes? 	Verificar que en los procedimientos se prevea la necesidad de señalar los requisitos o condiciones especiales adicionales de la CAA del Estado importador.	GM Doc 9760 Parte III, C6 Parte V, C7 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.245
	Si el Estado expide aprobaciones de aeronavegabilidad para la exportación de productos aeronáuticos, ¿contiene dicha aprobación toda la información pertinente?	Examinar las aprobaciones y verificar que contengan: 1) la certificación de conformidad; 2) una indicación de que se trata de un producto nuevo o usado; 3) los reglamentos especiales del país exportador que el producto no cumple; 4) una declaración de cumplimiento de los requisitos o condiciones especiales adicionales fijados por el país importador; y 5) una declaración de que la aprobación no constituye una autorización para volar. 	GM Doc 9760 Parte III, C6 Parte V, C7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.251
	¿Ha elaborado el Estado directrices para la industria para informar sobre piezas no aprobadas a los titulares de certificados de tipo y a los organismos de reglamentación?	1) Examinarlas directrices.2) Verificar si se conocen las directrices durante la visita a la industria.	GM Doc 9760 Parte III, 9.10.6 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.253
	¿Ha elaborado el Estado directrices para la industria respecto al uso correcto de las piezas que se retiran de una aeronave que ya no está en servicio?	1) Examinar las directrices. 2) Verificar que las directrices incluyan el retiro de piezas de aeronaves que ya no están en servicio y de aeronaves accidentadas. 3) Verificar durante la visita a la industria que se tenga conocimiento de las directrices. 	GMDoc 9760 Parte III, 9.10.8 & 9.10.9 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.255
	¿Ha elaborado el Estado directrices para la industria respecto a la eliminación de chatarra?	1) Examinar las directrices.2) Verificar durante la visita a la industria que se tenga conocimiento de las directrices.	GM Doc 9760 Parte III, 9.10.10 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.261
	¿Disponen los reglamentos del Estado que el explotador de servicios aéreos sólo pueda explotar una aeronave cuando su mantenimiento y el visto bueno para entrar en servicio hayan sido realizados por un AMO, o con arreglo a un sistema equivalente?	1) Verificar los reglamentos. 2) Si es un sistema equivalente:a) quienes firman el visto bueno de mantenimiento deben ser titulares de una licencia según dispone el Anexo 1; yb) se aplica un control de calidad. 	STDA6Parte I, 8.1.2 & 8.1.3 Parte II, 2.6.1.2, 2.6.1.3 & 3.8.1.1 Parte III, Sección II, 6.1.2 & 6.1.3; Sección III, 6.1.2 & 6.1.3 GM Doc 9760 Parte III, 7.1.1, 7.1.4, 7.7.1 & 10.1 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.263
	¿Participa la DIA en el proceso de evaluación del explotador para la expedición del AOC, incluidas las especificaciones relativas a las operaciones que se expiden junto con el AOC?	1) Examinar con el área de operaciones de aeronaves y verificar los arreglos de coordinación y la documentación conexa.2) Verificar la aprobación de la DIA antes de la expedición del AOC, con objeto de confirmar si se aplican los procedimientos.	STDA6Parte I, 4.2.1Parte III, Sección II, 2.2.1GMA6Parte I, Adj. E, 2.4 Parte III, Adj. E, 2.4 Doc 9760 Parte II, 4.7.1.2 c) & 4.7.3 h) Parte IV, C2 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.265
	¿Verifica el Estado que el explotador de servicios aéreos emplee personal cualificado para asegurar que todo el mantenimiento de aeronaves se realice de conformidad con el manual de control de mantenimiento?	1) Examinar el proceso de certificación y las listas de verificación. 2) Examinar elementos de prueba para confirmar la aplicación efectiva.	STD A6 Parte I, 8.1.4 Parte III, Sección II, 6.1.4 A19 Ap. 1, 6 GM Doc 9760 Parte III, 7.1.1 b) Parte IV, C2 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.267
	¿Examina la DIA los contratos de mantenimiento?	1) Examinar el proceso. 2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.3) Verificar durante las visitas a la industria.	STD A6 Parte I, 11.2 a) Parte III, Sección II, 9.2 a) A19 Ap. 1, 6 GM Doc 9760 Parte III, 7.7 Parte IV, 2.3.2.5 & 2.4.7.7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.281
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los explotadores de servicios aéreos presentar para su examen y aceptación un manual de control de mantenimiento del explotador de servicios aéreos?	Verificar los reglamentos. Nota.― En lugar de este requisito, a los Estados miembros de la Comunidad Europea se les exige obtener la aprobación de un manual de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAME). 	STDA6Parte I, 8.2Parte III, Sección II, 6.2 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.283
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos relativos al contenido del manual de control de mantenimiento?	Verificar que los reglamentos dispongan que el manual debe contener:  1) los nombres y funciones de las personas empleadas;2) referencia al programa de mantenimiento;3) los métodos para llenar y conservar los registros;4) los procedimientos para aplicar las medidas obligatorias de mantenimiento de la aeronavegabilidad; y5) observancia de los principios sobre factores humanos.	STD A6 Parte I, 8.2 & 11.2 Parte III, Sección II, 6.2 & 9.2 GM Doc 9683 Parte I, C6 Doc 9760 Parte III, 7.2 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.285
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para el examen y aceptación del manual de control de mantenimiento del explotador?	Examinar los procedimientos para verificar que prevean:1) la inclusión del contenido obligatorio; 2) el control de las revisiones; y3) el control del documento.	STDA6Parte I, 11.2; Ap. 5, 5.1 Parte III, Sección II, 9.2; Ap. 1, 5.1 A19 Ap. 1, 5.1 GMDoc 9760 Parte III, 7.2 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.287
	¿Examina y aprueba o acepta la DIA el manual de control de mantenimiento como parte del proceso de expedición del AOC?	1) Examinar el proceso de expedición del AOC.2) Confirmar si la DIA conserva una copia actualizada. 3) Examinar una muestra de manual de control de mantenimiento aprobado o aceptado por la DIA para confirmar la aplicación efectiva de los requisitos y procedimientos establecidos.	STDA6Parte I, 11.2Parte III, Sección II, 9.2 A19 Ap. 1, 6 GM A6 Parte I, Adj. E Parte III, Adj. E Doc 9760 Parte IV, 2.4.7.2 & 2.5.3 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.301
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento donde se disponga que los programas de mantenimiento deban ser aprobados por el Estado de matrícula?	Verificar los reglamentos.	STD A6 Parte I, 8.3.1 Parte III, Sección II, 6.3.1 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.303
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que rija el contenido del programa de mantenimiento?	Verificar que los reglamentos exijan los siguientes contenidos: 1) las tareas de mantenimiento, con indicación de la frecuencia;2) un programa de mantenimiento de la integridad estructural, de corresponder; y3) una indicación de los requisitos de mantenimiento para la certificación.	STD A6 Parte I, 11.3 Parte II, 3.11.2 Parte III, Sección II, 9.3 GMDoc 9760 Parte III, 7.3 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.305
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para la aprobación de los programas de mantenimiento?	Examinar los procedimientos para determinar si la aprobación:1) se basa en la información sobre el programa de mantenimiento que pone a disposición el Estado de diseño o la organización responsable del diseño de tipo y toda experiencia adicional aplicable; y 2) incluye el control del documento. 	STDA6Parte I, 11.3; Ap. 5, 5.1 Parte III, Sección II, 9.3; Ap. 1, 5.1 GM Doc 9760 Parte III, 7.3 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.307
	¿Examina y aprueba la DIA los programas de mantenimiento de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos?	1) Confirmar si la DIA conserva copias actualizadas.2) Examinar una muestra de programa de mantenimiento aprobado por la DIA para confirmar la aplicación efectiva de los requisitos y procedimientos establecidos.3) Examinar una solicitud de autorización de progresión a corto plazo. 	STD A6 Parte I, 11.3 Parte III, Sección II, 9.3 A19 Ap. 1, 6 GM A6 Parte I, Adj. E Parte III, Adj. E Doc 9760 Parte IV, 2.4.7.3 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.321
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los explotadores preparar para su examen y aprobación una MEL a partir de la lista maestra de equipo mínimo (MMEL)?	Verificar los reglamentos.	STDA6Parte I, 6.1.3Parte II, 3.6.1.1Parte III, Sección II, 4.1.3 GMA6 Parte I, Adj. FParte II, Adj. 3.BParte III, Adj. D	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.323
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para la aprobación de la MEL?	Examinar los procedimientos con objeto de verificar si incluyen el examen y la aprobación de los aspectos relacionados con la aeronavegabilidad que debe contener la MEL.	STD A6 Parte I, 6.1.3; Ap. 5, 5.1 Parte II, 3.6.1.1 Parte III, Sección II, 4.1.3; Ap. 1, 5.1 A19 Ap. 1, 5.1 GM A6 Parte I, Adj. F Parte II, Adj. 3.B Parte III, Adj. D GMDoc 9760 Parte IV, 2.4.7.10 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.324
	¿Examina y aprueba/acepta la DIA los elementos de una MEL relacionados con la aeronavegabilidad que han de aprobarse junto con un AOC?	1) Examinar el proceso para comprobar si incluye el examen y la aprobación/aceptación de los aspectos de una MEL relacionados con la aeronavegabilidad.2) Examinar muestras para confirmar la aplicación efectiva del proceso.3) Coordinar con el auditor OPS.	STD A6 Parte I, 6.1.3 Parte III, Sección II, 4.1.3 A19 Ap. 1, 6 GM A6 Parte I, Adj. F Parte III, Adj. D GM Doc 9760 Parte IV, 2.4.7.10  	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.325
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos para la aprobación de EDTO?	Verificar que los reglamentos prevean:1) que la certificación de aeronavegabilidad del tipo de aeronave permita específicamente las operaciones más allá del umbral de tiempo fijado;2) la fiabilidad y el asentamiento del sistema de propulsión;3) que el explotador de servicios aéreos demuestre su capacidad de mantener el nivel de fiabilidad requerido para la aprobación de los vuelos EDTO;4) que los requisitos especiales de mantenimiento necesarios formen parte del programa de mantenimiento; y5) el manual de control de mantenimiento o el manual EDTO.	STD A6 Parte I, 4.7 GM A6 Parte I, Adj. D Doc 9760 Parte IV, C5 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.327
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para los aspectos relacionados con la aeronavegabilidad para la aprobación de EDTO?	Examinar los procedimientos de aprobación para cerciorarse de que el manual EDTO o el manual de control de mantenimiento incluye:1) una referencia al programa de mantenimiento, programa de consumo de aceite y control del estado de los motores;2) la corrección de los defectos de las aeronaves;3) el programa de fiabilidad;4) el control del sistema de propulsión;5) la instrucción en mantenimiento;6) el control de las partes del avión utilizadas para vuelos EDTO; y7) una indicación y control de revisión de todos los requisitos EDTO, incluidos los procedimientos, funciones y obligaciones correspondientes al programa de apoyo.	STD A6 Parte I, Ap. 5, 5.1 A19 Ap. 1, 5.1 GMDoc 9760 Parte IV, C5 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.328
	¿Examina y aprueba/acepta la DIA EDTO como parte de las especificaciones relativas a las operaciones expedidas en conjunto con un AOC?	1) Examinar el proceso para comprobar si incluye el examen y la aprobación/aceptación de los aspectos EDTO relacionados con la aeronavegabilidad.2) Examinar muestras de manuales EDTO o un manual de control de mantenimiento para confirmar la aplicación efectiva de los aspectos que figuran en la PQ 5.325.3) Coordinar con el auditor OPS.	STD A6 Parte I, 4.7.1 GM Doc 9760 Parte IV, 2.4.4 & C5 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.329
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos de aeronavegabilidad para la aprobación de RVSM?	Verificar los reglamentos. Los modelos aceptables incluyen:  1) Folleto provisional de orientación núm. 6 de la JAA — Texto de orientación sobre la aprobación de aeronaves y explotadores para vuelos en espacio aéreo por encima del nivel de vuelo 290 donde se aplica una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) — o toda versión posterior del mismo; y 2) Doc 91 de la FAA –Texto de orientación provisional sobre la aprobación de explotadores y aeronaves para operaciones RVSM. 	A6 Parte I, 7.2.4, 7.2.5 & 7.2.7 Parte II, 2.5.2.4, 2.5.2.5 & 2.5.2.7 GM Doc 9574 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.331
	¿Ha establecido el Estado procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para autorizar a los explotadores a realizar operaciones en áreas de navegación para las que se exija aprobación RVSM?	Examinar los procedimientos elaborados por el Estado y comprobar que proporcionen la suficiente orientación sobre la aprobación de explotadores y aeronaves para realizar operaciones RVSM. 	STDA6 Parte I, 7.2.4, 7.2.5 & 7.2.7; Ap. 5, 5.1 Parte II, 2.5.2.4, 2.5.2.5 & 2.5.2.7 A19Ap. 1, 5.1GMDoc 9574C3	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.333
	¿Realiza la DIA una evaluación de los aspectos relacionados con la aeronavegabilidad para la aprobación de RVSM?	1) Examinar el proceso para verificar si incluye una evaluación de los aspectos relacionados con la aeronavegabilidad.2) Examinar pruebas para confirmar si se aplica de forma efectiva.3) Coordinar con el auditor OPS.	STD A6 Parte I, 7.2.4, 7.2.5 & 7.2.7 Parte II,  2.5.2.4, 2.5.2.5 & 2.5.2.7 A19 Ap. 1, 6 GM Doc 9574 C3	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.334
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para evaluar las operaciones de aproximación por instrumentos CAT II y III?	1) Examinar los procedimientos. 2) Examinar el proceso para confirmar que incluye una evaluación de la aeronave, la fiabilidad del equipo y los procedimientos de mantenimiento. 	STD A6 Parte I, 4.2.8.2 & 4.2.8.3 GM A6Parte I, Adj. E, 2.4 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.335
	¿Realiza la DIA una evaluación de la aeronavegabilidad de las operaciones de aproximación por instrumentos CAT II y III?	1) Examinar muestras para confirmar la aplicación efectiva. 2) Coordinar con el auditor OPS.	STD A6 Parte I, 4.2.8.2 & 4.2.8.3 GM A6 Parte I, Adj. E, 2.4 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.341
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos de aeronavegabilidad para la aprobación de arrendamientos entre explotadores de transporte aéreo comercial?	Examinar los reglamentos de aeronavegabilidad para los distintos tipos de arrendamientos (sin tripulación, con tripulación o únicamente con tripulantes técnicos).	GM A6 Parte I, Adj. E, 2.5 Parte III, Adj. E, 2.5 Doc 8335 Parte V CIR 295 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.343
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos, en lo que se refiere a la aeronavegabilidad, para la aprobación de arrendamientos entre los explotadores de transporte aéreo comercial?	1) Examinar los procedimientos relativos a la aeronavegabilidad para la aprobación de los distintos tipos de arrendamientos (con tripulación, sin tripulación o únicamente con tripulantes técnicos) y verificar si incluyen la determinación de responsabilidad de la firma de la conformidad (visto bueno) de mantenimiento y de la aeronavegabilidad de la aeronave.2)  Coordinar con el auditor OPS.	STD A6 Parte I, Ap. 5, 5.1Parte III, Ap. 1, 5.1 A19 Ap. 1, 5.1 GM A6 Parte I, Adj. E, 2.5Parte III, Adj. E, 2.5 Doc 8335 Parte IV, C2, 2.4 Parte V Doc 9760 Parte IV, C6 CIR 295	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.345
	Antes de aprobar un arrendamiento de aeronave, ¿se asegura la DIA de que se haya tomado en cuenta la firma de la aprobación de mantenimiento y que el arrendamiento defina claramente quién es responsable de la aeronavegabilidad de la aeronave? 	Examinar pruebas para confirmar que se definan con claridad las siguientes responsabilidades y facultades y se documente la evaluación de los elementos del arrendamiento relacionados con la aeronavegabilidad:1) la firma de la aprobación de mantenimiento;2) la garantía de cumplimiento de las AD; y3) la realización de todas las tareas del programa de mantenimiento.	STDA19Ap. 1, 6GMA6Parte I, Adj. E, 2.5Parte III, Adj. E, 2.5Doc 8335 Parte V Doc 9760 Parte IV, C6 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.347
	Si el Estado ha celebrado acuerdos en virtud del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago, ¿ha elaborado orientaciones y procedimientos para la transferencia y aceptación de funciones y obligaciones conforme a los acuerdos con otros Estados en virtud del Artículo 83 bis en lo que respecta a la aeronavegabilidad?	1) Confirmar que existen procedimientos para evaluar la capacidad del Estado que acepta las funciones de vigilancia. 2) Orientaciones para el reconocimiento de los certificados de aeronavegabilidad y las licencias de estación de radio.	CCArt. 83 bisGM A6Parte I, Adj. E, 2.5.2 Parte III, Adj. E, 2.5.2 Doc 8335 Parte V Doc 9760 Parte IV, C6 CIR 295	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.349
	Si el Estado ha concertado acuerdos en virtud del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago, ¿evalúa la CAA la capacidad del Estado que acepta las responsabilidades de vigilancia respecto a las funciones relativas a la aeronavegabilidad?	1) Examinar pruebas de la aplicación efectiva, si correspondiera.2) Verificar si existe una asignación clara de las funciones y obligaciones. 3) Notificación a la OACI. 4) Coordinar con el auditor OPS. 	CCArt. 83 bisGMA6Parte I, Adj. E, 2.5.2 Parte III, Adj. E, 2.5.2 Doc 8335 Parte V Doc 9760 Parte IV, C6 CIR 295 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.361
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los explotadores de aviones de más de 5 700 kg o helicópteros de más de 3 175 kg de masa máxima certificada de despegue controlar y evaluar la experiencia de mantenimiento y operacional con respecto al mantenimiento de la aeronavegabilidad?	Verificar los reglamentos.	STDA6Parte I, 8.5.1 Parte III, Sección II, 6.5.1 GM Doc 9760 Parte IV, 4.2.3 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.363
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los explotadores de aviones de más de 5 700 kg o helicópteros de más de 3 175 kg de masa máxima certificada de despegue obtener y evaluar la información relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a las recomendaciones de la entidad responsable del diseño de tipo?	Verificar que los reglamentos prevean la obtención de boletines de servicio, alertas, etc. de la entidad responsable del diseño de tipo.	STD A6 Parte I, 8.5.2 Parte III, Sección II, 6.5.2 GM Doc 9760 Parte IV, 4.1.2, 4.2.1.3 & 4.2.3 Parte V, 6.6.5.2 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.371
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos para la aprobación de los organismos de mantenimiento?	Verificar que los reglamentos traten sobre:1) el manual de procedimientos del organismo de mantenimiento; 2) SMS; 3) un sistema de calidad para controlar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento y su adecuación, o un sistema de inspección para garantizar que todas las tareas de mantenimiento se realizan correctamente; y5) el control apropiado del trabajo de los subcontratistas.	STDA6Parte I, 8.7GMDoc 9760 Parte III, C10 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.372
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos que exijan a los AMO que presten servicios a los explotadores de aviones o helicópteros que realizan actividades de transporte aéreo comercial internacional implantar un SMS que deberá ser aceptable para el Estado o Estados responsables de la aprobación del organismo?	1) Examinar los reglamentos. 2) Verificar que el marco del SMS se conforma a los elementos del marco que figuran en el Apéndice 2 del Anexo 19, y que el SMS deberá ajustarse a la dimensión del AMO y la complejidad de sus actividades de mantenimiento.	STD A6Parte I, 8.7.3A19 3.1.3 c), 4.1.1, 4.1.4 & Ap. 2GM A19 Adj. A, 2	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.373
	¿Ha elaborado la DIA procedimientos para la aprobación de los organismos de mantenimiento que incluyan el examen y la aceptación de SMS?	1) Examinar los procedimientos.2) Confirmar que incluyan el examen y la aceptación de SMS.	GM Doc 9760 Parte III, C10 Doc 9859 C5 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.377
	¿Ha expedido la DIA certificados de AMO con arreglo a los reglamentos promulgados y los procedimientos establecidos?	1) Examinar un expediente de expedición de un certificado de AMO y confirmar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos establecidos.2) Verificar que el certificado de AMO incluya, por lo menos, lo siguiente:  a) el nombre y ubicación del organismo; b) la fecha de expedición y período de validez; y c) las condiciones de la aprobación.3) Verificar el examen y la aceptación del SMS del organismo de mantenimiento.  	STDA6Parte I, 8.7.2 & 8.7.3GMDoc 9760 Parte III, C10  Doc 9859C5  	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.381
	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para examinar periódicamente los requisitos en materia de SMS para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para los AMO?	Examinar el mecanismo establecido y los registros del examen periódico.	GM A19 Adj. A, 2.1 Doc 9859 4.4.14 a)	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.382
	¿Ha elaborado el Estado textos de orientación sobre la implantación del SMS para sus AMO?	1) Examinar los textos de orientación.2) Verificar durante la visita a la industria si se conocen los textos de orientación.	GM A19 Adj. A, 4.2 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.383
	¿Ha establecido el Estado un proceso para el examen y aceptación inicial de los SMS de los AMO?	1) Examinar el proceso establecido. 2) Confirmar que el proceso establecido incluye la verificación de que el marco de trabajo del SMS del AMO se conforma al marco de trabajo reglamentario del SMS del Estado. 	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.4.11 b)	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.384
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la aceptación y control de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) de los AMO y sus respectivos niveles de objetivos y niveles de alertas?	Examinar los procedimientos.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.21; 4.2.23; 4.4.13; & 4.4.14 b)	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.385
	¿Ha acordado el Estado con cada AMO lo relativo a sus respectivos indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), niveles de objetivos y niveles de alertas?	1) Verificar si los SPI, los objetivos y las alertas son:a) una combinación de SPI de alto y bajo impacto, según corresponda;b) pertinentes a las actividades de aviación del AMO;c) acordes con otros AMO de la misma categoría; yd) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP del Estado para la categoría.2) Verificar que los SPI acordados son proporcionales al alcance y complejidad del contexto operacional específico del AMO.3) Verificar la aplicación eficaz.	GM A19 Adj A, 2.2 Doc 9859 4.2.21 & 4.4.13	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.386
	¿Examina periódicamente el Estado los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) acordados para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para los AMO?	Verificar que:1) el proceso de revisión periódica posterior del regulador sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional debe ser transparente para los AMO;2) cualquier ajuste necesario a los SPI y la configuración de objetivos y alertas acordados con anterioridad debe confirmarse mediante datos de seguridad operacional y debe documentarse según corresponda; y3) se han documentado los planes de medidas del AMO, en relación con el logro de los objetivos y sus planes de medidas correctivas en caso de llegar a un nivel de alerta.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.23; 4.4.13; & 4.4.14 b)	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.387
	¿Evalúa periódicamente el Estado, como parte del programa de vigilancia, los SMS de los AMO, incluidos los procesos de detección de peligros y la gestión de riesgos de seguridad operacional y los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), así como sus respectivos niveles de objetivos y niveles de alertas?	Verificar si el programa de vigilancia incluye una evaluación periódica del SMS del AMO, según corresponda, incluido lo siguiente:a) una configuración de la revisión periódica de los requisitos del SMS de los AMO y textos de orientación relacionados, para garantizar que sigan siendo pertinentes y adecuados para ellos;b) una medición del rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS mediante revisiones periódicas del rendimiento en materia de seguridad operacional acordado y garantizar que los SPI y la configuración de objetivos y alertas sigan siendo pertinentes para el AMO; yc) una garantía de que los procesos de identificación de peligros y gestión de riesgos de la seguridad operacional sigan requisitos reglamentarios establecidos y que los controles de riesgos de seguridad operacional se integren adecuadamente en el SMS del AMO.	STDA19Adj. A, 3.1Doc 98594.4.14	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.391
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija la presentación a la autoridad de reglamentación del manual de procedimientos de mantenimiento como parte del proceso de aprobación del organismo de mantenimiento?	Verificar los reglamentos.	STD A6 Parte I, 8.7.2	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.393
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos relativos al contenido del manual de procedimientos de mantenimiento de conformidad con las disposiciones de los Anexos y los documentos de la OACI?	Verificar que los reglamentos requieran: 1) una descripción general del trabajo que se autoriza; 2) una descripción de los procedimientos y de su sistema de garantía de calidad o de inspección; 3) una descripción general de las instalaciones; 4) los nombres y las funciones de los responsables de asegurar el cumplimiento con los requisitos de AMO; 5) una descripción de los procedimientos empleados para establecer la competencia del personal de mantenimiento;  6) una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de mantenimiento; 7) una descripción de los procedimientos para preparar la conformidad de mantenimiento y las circunstancias en que ha de firmarse; 8) el personal autorizado a firmar la conformidad de mantenimiento y la amplitud de esa autorización;  9) una descripción, cuando corresponda, de los procedimientos adicionales para satisfacer los procedimientos y requisitos de mantenimiento del explotador;  10) una descripción de los procedimientos para cumplir los requisitos relativos a comunicar la información respecto a la atención recibida; y  11) una descripción de los procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir en el seno del organismo de mantenimiento todos los datos de aeronavegabilidad necesarios que tenga el titular del certificado de tipo o el organismo diseñador de tipo. 	STDA6Parte I, 8.7.2 GM Doc 9760 Parte III, C10, Adj. A 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.395
	¿Ha elaborado la DIA procedimientos para el examen del manual de procedimientos de mantenimiento como parte del proceso de aprobación del organismo de mantenimiento? 	Examinar los procedimientos para verificar que incluyan:1) los contenidos obligatorios; 2) el control de la revisión; y3) el control del documento. 	STDA6Parte I, 8.7.2GM Doc 9760 Parte III, 10.3 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.397
	¿Examina y aprueba o acepta la DIA el manual de procedimientos de mantenimiento como parte del proceso de aprobación del organismo de mantenimiento?	1) Examinar una muestra de manual aprobado de procedimientos de mantenimiento para confirmar la aplicación efectiva de los requisitos y procedimientos establecidos.2) Verificar que la DIA guarde copia actualizada. 3) Verificar durante la visita a la industria que el AMO y la DIA trabajan con la misma versión del manual de procedimientos de mantenimiento.	GMDoc 9760 Parte III, 10.3 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.411
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los AMO contar con instalaciones y condiciones de trabajo apropiadas para las tareas que han de llevarse a cabo?	Examinar los reglamentos.	STDA6Parte I, 8.7.5  GMDoc 9760Parte III, 10.6.1 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.412
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos relativos a la conformidad de mantenimiento, las circunstancias en las que ésta ha de firmarse y la identidad de las personas firmantes de la misma?	Verificar los reglamentos.	STDA6Parte I, 8.8Parte II, 2.6.4 & 3.8.5Parte III, Sección II, 6.7 & Sección III, 6.5GM Doc 9760 Parte III, 10.9 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.413
	¿Ha elaborado la DIA procedimientos y una lista de verificación para la inspección de las instalaciones de los AMO? 	1) Examinar los procedimientos y la lista de verificación.2) Verificar que los procedimientos y listas de verificación contengan los elementos mencionados en las PQ AIR 5.415, 5.417 y 5.419.	GM Doc 9760 Parte III, 10.6.1 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.415
	¿Ha establecido y aplicado la DIA un mecanismo para asegurar que el AMO cuente con instalaciones de almacenamiento apropiadas y condiciones de trabajo adecuadas para las tareas que han de llevarse a cabo?	1) Examinar documentos de las inspecciones de certificación y confirmar que se verifiquen los siguientes puntos:a) iluminación adecuada; b) medio ambiente controlado;c) ambiente sin polvo para el mantenimiento de los instrumentos;d) instalaciones adecuadas para el almacenamiento de piezas, herramientas y materiales;e) condiciones seguras de almacenamiento;f) prevención del daño o deterioro de los artículos almacenados; yg) ventilación adecuada y ambiente controlado en las instalaciones de almacenamiento.2) Verificarlo durante la visita a la industria.	STDA6Parte I, 8.7.5GMDoc 9760 Parte III, 10.6.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.417
	¿Ha establecido y aplicado la DIA un mecanismo para asegurar que el AMO disponga de los datos técnicos, equipo, herramientas y materiales necesarios?	1) Examinar documentos de inspecciones de certificación para confirmarlo.2) Verificarlo durante la visita a la industria.	STDA6Parte I, 8.7.5.2GMDoc 9760 Parte III, 10.6.2	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.419
	¿Ha establecido y aplicado la DIA un mecanismo para verificar que estén correctamente calibrados los instrumentos de precisión para mediciones y ensayos utilizados en los AMO?	1) Examinar documentos de inspecciones de certificación para confirmarlo.  2) Verificarlo durante la visita a la industria. 	GMDoc 9760 Parte III, 10.6.2	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.423
	¿Ha establecido y aplica la DIA un mecanismo para asegurar que los AMO empleen personal capacitado y cualificado para garantizar el cumplimiento de los requisitos y las buenas prácticas de mantenimiento? 	1) Examinar documentos para confirmar el cumplimiento2) Verificarlo durante la visita a la industria.	STDA6Parte I, 8.7.6GMDoc 9760 Parte III, 10.7.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.425
	¿Ha establecido y aplica la DIA un mecanismo para asegurar que los AMO establezcan las cualificaciones mínimas apropiadas para el personal directivo, personal de certificación, auditores, mecánicos y técnicos especializados (p. ej. NDT y soldadura)?	1) Examinar documentos para verificar que se hayan establecido las cualificaciones mínimas apropiadas.2) Verificar la aplicación durante la visita a la industria.	STDA6Parte I, 8.7.6GMDoc 9760 Parte III, 10.7.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.429
	¿Ha establecido y aplica la DIA un mecanismo para asegurar que el personal de los AMO reciba instrucción inicial y periódica apropiada para las tareas y responsabilidades que le hayan sido asignadas?	1) Examinar los requisitos de instrucción establecidos en la documentación de los AMO, incluidos conocimientos y habilidades relacionados con la actuación humana, según corresponda.2) Examinar pruebas para confirmar que se aplica de forma efectiva.3) Verificarlo durante la visita a la industria.	STD A6Parte I, 8.7.6GM Doc 9760  Parte III, 10.7.2	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.441
	¿Ha establecido la DIA una política y procedimientos oficiales para que los inspectores de aeronavegabilidad ejecuten actividades de vigilancia sobre los titulares de AOC, explotadores de servicios aéreos extranjeros y AMO nacionales y extranjeros?	Examinar la política y los procedimientos y verificar que incluyan:1) La identificación de las actividades de vigilancia (inspecciones, auditorías) sobre los titulares de AOC, explotadores de servicios aéreos extranjeros y AMO nacionales y extranjeros;2) las directrices para programar las actividades de vigilancia;3) las listas de verificación normalizadas para la inspección de las instalaciones de mantenimiento; y4) los procesos de inspección y el de auditoría. 	STDA6Parte I, 4.2.1.8, 4.2.2.2; Ap. 5, 5.1 & 7Parte III, Sección II, 2.2.1.8 & 2.2.2.2; Ap. 1, 5.1 & 7 A19  Ap. 1, 5.1 & 7 GMDoc 8335Parte I, 2.2.3 & 5.2Parte IV & Parte VI Doc 9760 Parte II, 2.2.1, 4.4 & 4.7.4Parte III, 1.2 r) & s)Parte IV, 1.2 i), j) & k) 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.443
	¿Se aplica un programa oficial de vigilancia para verificar que todos los titulares de AOC cumplan permanentemente con la reglamentación nacional relacionada con la aeronavegabilidad, las normas internacionales, los AOC y las correspondientes especificaciones relativas a las operaciones?	1) Examinar el programa de vigilancia del año anterior y el año en curso (planificado y ejecutado).2) Comprobar si se prevén verificaciones aleatorias de todos los aspectos del mantenimiento.3) Confirmar que la frecuencia de las actividades de vigilancia es adecuada (puede basarse en los indicadores probados de la seguridad operacional o en los resultados de actividades anteriores, como inspecciones y auditorías).4) Examinar una muestra de registros de inspecciones y auditorías de titulares de AOC.	STDA6Parte I, 4.2.1.8; Ap. 5, 7 Parte III, Sección II, 2.2.1.8; Ap. 1, 7 A19 Ap. 1, 7GMDoc 8335Parte I, 2.2.3 & 5.2 Parte IVDoc 9734Parte A, 3.8 Doc 9760Parte II, 2.2.1, 4.4 & 4.7.4 Parte III, 1.2 r) & s) Parte IV, 1.2 i), j) & k) 	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.444
	¿Se aplica un programa oficial de vigilancia para verificar que todos los AMO cumplan permanentemente con la reglamentación nacional, las normas internacionales y los certificados de AMO?	1) Examinar el programa de vigilancia del año anterior y el año en curso (planificado y ejecutado).2) Comprobar si se prevén verificaciones aleatorias de todos los aspectos del mantenimiento.3) Confirmar que la frecuencia de las actividades de vigilancia es adecuada (puede basarse en los indicadores probados de la seguridad operacional o en los resultados de actividades anteriores, como inspecciones y auditorías).4) Examinar una muestra de registros de inspecciones/auditorías de AMO nacionales y extranjeros. 5) Respecto a los AMO extranjeros, en los casos de que se hayan delegado las tareas en autoridades extranjeras, comprobar que existan pruebas de que el Estado haya recibido y evaluado los registros de inspecciones/ auditorías presentados por las autoridades extranjeras.	STDA6Parte I, 8.7.1.3 A19 Ap. 1, 7 GMDoc 9734Parte A, 3.8Doc 9760 Parte II, 2.2.1, 4.4 & 4.7.4Parte III, 1.2 r) & s)Parte IV, 1.2 i), j) & k)	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.445
	¿Aplica la DIA un proceso y un método documentado para hacer un seguimiento de las deficiencias detectadas, evaluar las medidas correctivas presentadas por los explotadores de servicios aéreos y los AMO y para adoptar las medidas apropiadas, incluyendo medidas para el cumplimiento, que permitan resolver de manera oportuna las preocupaciones de seguridad operacional detectadas?	1) Hacer un muestreo de los informes de vigilancia y la correspondencia con los titulares de AOC, los explotadores de servicios aéreos extranjeros y los AMO nacionales y extranjeros.2) Examinar el proceso y el método para hacer el seguimiento de las deficiencias detectadas.3) Confirmar la oportuna resolución de las deficiencias.4) Examinar ejemplos de medidas adoptadas, tales como:a) multas;b) restricciones; yc) suspensión/ revocación, limitación y restricción del certificado y las operaciones.5) Examinar una muestra de SMS de explotadores de servicios aéreos y AMO.	STDA6Parte I, Ap. 5, 5.2 & 8Parte III, Ap. 1, 5.2 & 8 A19 Ap. 1, 8 GMDoc 8335 Parte I, 5.2Parte IV & Parte VIDoc 9734Parte A, 3.9Doc 9760 Parte II, 4.2 k), 4.4 & 4.7.4Parte III, 1.2 t) & u)Parte IV, 1.2 l)	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.447
	¿Incluye el programa de vigilancia la realización de inspecciones en la plataforma de las aeronaves explotadas por titulares de AOC y explotadores de servicios aéreos extranjeros?	1) Examinar el programa de inspección en la plataforma del año anterior y el año en curso (ejecutado y planificado). 2) Confirmar si la frecuencia es apropiada. 3) Verificar si el programa y la política se basan en los riesgos. 4) Examinar pruebas sobre la política respecto a los elementos que deben verificarse durante las inspecciones de plataforma, las cuales deben planificarse para abarcar elementos de alto riesgo en una serie de inspecciones, como: a) puesto de pilotaje — general (p. ej., estado general, salida de emergencia, equipo); b) puesto de pilotaje — documentación (p. ej., manuales, listas de verificación, guía de ruta, MEL, documentos que deben llevarse a bordo, equipo de seguridad del puesto de pilotaje); c) cabina/seguridad; d) estado exterior de la aeronave (p. ej., reparaciones estructurales previas, daños evidentes, pérdidas, corrosión aparente); e) cargo (estado general del compartimiento de cargo y contenedores, mercancías peligrosas, seguridad de la carga a bordo); y f) general (observaciones adicionales, abastecimiento de combustible, idioma de comunicación). 	STDA6Parte I, 4.2.1.8 & 4.2.2.2; Ap. 5, 7Parte III, Sección II, 2.2.1.8 & 2.2.2.2; Ap. 1, 7 A19 Ap. 1, 7 GMDoc 8335Parte IV & Parte VI Doc 9760 Parte II, 4.7.4Parte IV, 1.2 k) 	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.448
	¿Guarda la CAA los registros de todas las inspecciones en la plataforma de las aeronaves, tienen acceso a ellos los inspectores involucrados y están actualizados por estos?	1) Verificar los registros de inspecciones en la plataforma o la base de datos.2) Verificar el alcance de las inspecciones realizadas en la plataforma. 	Doc 8335Parte IV, Adj.	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.449
	Si se detectan deficiencias durante las inspecciones en la plataforma que indiquen una preocupación deficiencia grave de seguridad operacional, ¿toma la autoridad de reglamentación las medidas apropiadas, cuando sea necesario, para preservar la seguridad operacional?	Verificar:1) los procedimientos existentes para orientar a los inspectores sobre las medidas coercitivas que se habrían de tomar con respecto a los explotadores de servicios aéreos, incluyendo el nivel de las constataciones (sin importancia, significativas, importantes);2) muestras de medidas tomadas;3) los comentarios presentados a los explotadores de servicios aéreos y la respuesta o propuesta de estos respecto a la resolución de las deficiencias y preocupaciones; y4) muestras de la correspondencia con el Estado de matrícula de la aeronave.	STDA6Parte I, 4.2.1.8 & 4.2.2.2; Ap.5, 5.2 & 8 Parte III, Sección II, 2.2.1.8 & 2.2.2.2; Ap. 1, 5.2 & 8 A19 Ap. 1, 8 GMDoc 8335 Parte VI, 1.3.2 Doc 9760 Parte II, 4.7.4.3 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.451
	¿Realiza la DIA la vigilancia continua de los programas de fiabilidad?	Verificar:1) la supervisión de los programas de fiabilidad;2) la supervisión de EDTO; y3) la asistencia de la DIA a las reuniones periódicas de los explotadores de servicios aéreos.	GMDoc 9760 Parte II, 4.7.4.4 d)Parte III, 7.4Parte IV, C2 & C5	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.453
	¿Inicia la DIA una evaluación especial o impone restricciones especiales a las operaciones si la información obtenida durante la supervisión de la fiabilidad indica una degradación del nivel de seguridad operacional?	Examinar ejemplos de medidas tomadasNota.― Marcar como “No satisfactorio” en forma automática si no se ejerce vigilancia alguna de los programas de fiabilidad.	GMDoc 9760 Parte II, 4.7.4.4 d)Parte IV, 5.4	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.455
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para priorizar inspecciones, auditorías y encuestas de los titulares de AOC y AMO relacionadas con los elementos que plantean mayor preocupación o que requieren mayor atención en cuanto a la seguridad operacional?	Examinar los procedimientos.	GM A19 Adj. A, 3.3 Doc 9859 4.2.36; 4.2.37 & 4.4.17 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.457
	¿Se basa la priorización de las inspecciones y auditorías de los titulares de AOC y AMO en el análisis de los datos sobre riesgos o calidad de la seguridad operacional?	Examinar los registros de priorización	GM A19 Adj A, 3.3 Doc 9859 4.2.36, 4.2.37 & 4.4.17	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.461
	¿Ha establecido el Estado una estructura orgánica para la DTA? 	Confirmar la estructura orgánica aprobada actual de la CAA y la DTA, con sus líneas de responsabilidad. Nota para el auditor:Esta PQ no está relacionada con PQ ORG 2.010.	STD A19 Ap. 1, 3.1 GM Doc 9734 Parte A, 3.4 Doc 9760 Parte II, 4.1.2 & 4.6.1	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.463
	¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades de la DTA?	1) Examinar el documento que detalle las funciones y responsabilidades de la DTA.2) Esta PQ no está relacionada con PQ ORG 2.011.	STDA19Ap. 1, 3.1GMDoc 9760 Parte II, 4.6 	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.467
	¿Se han elaborado descripciones de puestos para el personal técnico y el personal directivo clave de la DTA?	Examinar las descripciones de puestos del personal de la DTA, incluidos:1) técnicos de certificación de aeronaves;2) técnicos en mantenimiento de la aeronavegabilidad; y3) inspectores de fabricación.	GMDoc 9734Parte A, 3.4Doc 9760 Parte II, 4.6 	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.469
	Si el Estado interviene en actividades de diseño y fabricación de aeronaves, ¿existe una separación clara de autoridad entre la entidad estatal encargada del diseño y la fabricación y la autoridad estatal encargada de la reglamentación?	1) Examinar la estructura orgánica y verificar la separación de autoridad2) Examinar pruebas documentales para confirmar la separación de autoridad3) Esta PQ está relacionada con ORG 2.021.	GMDoc 9734Parte A, 2.4.9 	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.471
	¿Ha establecido el Estado los requisitos mínimos de cualificación y experiencia apropiados para el personal técnico en aeronavegabilidad?	Verificar si los requisitos incluyen:1) conocimiento pertinente, historial y experiencia apropiada en materia de diseño, fabricación y certificación de aeronavegabilidad de las aeronaves y los productos aeronáuticos conexos; y2) poseer licencias, certificados o títulos de estudios aeronáuticos acordes a las responsabilidades del puesto.	STD A19 Ap. 1, 4.1 GMDoc 9734Parte A, 3.5.1 Doc 9760 Parte II, 4.5.1, 4.5.2 & 4.5.5.1 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.472
	¿Se asegura el Estado de que los ingenieros de aeronavegabilidad cumplan con los requisitos mínimos de cualificación y experiencia establecidos? 	1) Examinar muestras de expedientes de contratación.2) Cotejar con los requisitos establecidos.	STD A19 Ap. 1, 4.1 GMDoc 9734Parte A, 3.5.1 Doc 9760 Parte II, 4.5.1 & 4.5.2	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.473
	¿Cuenta la DTA con suficiente personal para llevar a cabo sus funciones y desempeñar su mandato? 	Verificar:1) el mecanismo establecido para determinar las necesidades de personal;2) la capacidad para atraer a nuevos ingenieros de aeronavegabilidad, así como las vacantes actuales y el índice de rotación en los últimos años;3) la capacidad para realizar todas las tareas de vigilancia de la seguridad operacional, incluidos el examen y revisión de reglamentos, instrucción del personal técnico, redacción de textos de orientación, otorgamiento de certificados, aprobaciones y permisos, tareas de vigilancia y resolución de las deficiencias de seguridad operacional que se detecten.Nota para el auditor:Esta PQ no está relacionada con PQ ORG 2.053.	STDA19Ap. 1, 3.1RPA19Ap. 1, 3.2 & 3.4GMDoc 9734Parte A, 3.4 Doc 9760 Parte II, 4.5.1 	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.477
	Si la DTA delega sus funciones técnicas de ingeniería en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos, ¿se han establecido los requisitos de competencia?	1) Examinar los requisitos de competencia de las entidades delegadas.2) Examinar los requisitos mínimos de cualificación y experiencia para los individuos que reciben la delegación.	GMDoc 9734Parte A, 3.5Doc 9760 Parte II, 4.1 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.479
	Si el Estado delega sus funciones técnicas de ingeniería en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, organizaciones regionales, Estados contratantes, organismos privados o individuos, ¿se han definido claramente las tareas delegadas?	1) Verificar los documentos donde se definan claramente las tareas delegadas.2) Verificar la instrumentación jurídica de la delegación.	GMDoc 9734Parte A, 3.4Doc 9760 Parte II, 4.1 	CE-3


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.481
	¿Ejerce la DTA la vigilancia de las funciones técnicas de ingeniería delegadas en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos?	1) Examinar el mecanismo de vigilancia y confirmar la adhesión al mismo.2) Confirmar el mantenimiento de la competencia.	STDA19Ap. 1, 7GMDoc 9734Parte A,  3.8 Doc 9760 Parte II, 4.1 & 4.4	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.483
	Si se detectan deficiencias o preocupaciones en las funciones técnicas de ingeniería delegadas en otras divisiones de la CAA, órganos del Estado, Estados contratantes, organizaciones regionales, organismos privados o individuos, ¿cuenta la DTA con un proceso para su resolución? 	Examinar ejemplos de medidas correctivas tomadas para resolver las preocupaciones con las tareas delegadas.	STD A19 Ap. 1, 8 GMDoc 9734Parte A, 3.9	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.485
	¿Ha elaborado la DTA un programa oficial de instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que debe proporcionarse a los ingenieros de aeronavegabilidad?	1) Examinar el contenido del programa de instrucción.2) Confirmar que incluya instrucción inicial, OJT, periódica y especializada, según el caso, con indicación de su duración.3) Verificar que se imparta instrucción especializada, según el caso, en:a) aviónica;b) sistemas de propulsión;c) estructuras;d) aeronaves de la aviación general;e) helicópteros;f) ensayos en vuelo;g) factores humanos;h) sistemas de calidad;i) modificaciones y reparaciones;j) Junta de revisión del mantenimiento (MRB) y MSG3; yk) evaluación de la seguridad operacional del sistema.	STD A19 Ap.1, 4.1 GM Doc 9683Doc 9734 Parte A, 3.5.2 Doc 9760 Parte II, 4.5.5 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.486
	¿Ha completado de manera adecuada la correspondiente instrucción sobre SSP y SMS el personal de la DTA que participa en la implantación del SSP y su funcionamiento? 	Examinar muestras de registros de instrucción pertinentes.	GM A19 Adj. A, 4.1 Doc 9859 4.4.18 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.487
	¿Elabora la DTA un plan periódico de instrucción para cada técnico/ingeniero en el que se detalle en orden de prioridad el tipo de instrucción a impartir durante el período establecido?	Examinar el plan de instrucción más reciente.	STD A19 Ap. 1, 4.1 GMDoc 9734Parte A, 3.5.2Doc 9760 Parte II, 4.5.5	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.489
	¿Se aplica de manera apropiada el programa de instrucción de los ingenieros de aeronavegabilidad? 	Verificar que el tipo y frecuencia de instrucción (inicial, periódica y especializada) sea suficiente para adquirir y mantener el nivel de conocimientos, pericia, competencia y cualificaciones necesario según los deberes y obligaciones asignados al personal técnico.	STD A19 Ap. 1, 4.1  GMDoc 9734Parte A, 3.5.2 Doc 9760 Parte II, 4.5.5 	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.491
	¿Se exige a los ingenieros de aeronavegabilidad que completen con éxito la OJT antes de asignarles tareas y responsabilidades? 	1) Examinar los requisitos de OJT.2) Verificar que la OJT sea impartida por un ingeniero con antigüedad y experiencia.3) Verificar que se haya documentado la OJT completada.4) Verificar el proceso de evaluación de la competencia y de autorización.	STD A19 Ap. 1, 4GMDoc 9734Parte A, 3.5.2	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.493
	¿Ha establecido la DTA un sistema para llevar registro de la instrucción que recibe su personal técnico?	1) Examinar las instrucciones o requisitos para la creación y mantenimiento de registros de instrucción.2) Verificar que los registros se lleven de manera sistemática.	STD A19 Ap. 1, 4.2GMDoc 9734Parte A, 3.5.2	CE-4


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.501
	¿Dispone fácilmente el personal técnico y administrativo de la DTA de los documentos de la OACI y demás publicaciones técnicas pertinentes?	Comprobar si están disponibles las publicaciones pertinentes, incluidas:1) leyes y reglamentos nacionales;2) órdenes e instrucciones;3) versiones vigentes de los Anexos 6, Partes I, II y III, 7, 8 y 16, Volúmenes I y II, y 19; y4) ejemplares de los textos de orientación de la OACI (Doc 9734, Doc 9735, Doc 9760, Doc 9859, CIR 295, etc.)Nota para el auditor: Extender la verificación a las oficinas regionales y a la oficina central.	GMDoc 9734Parte A, 3.6 Doc 9760 Parte II, 4.9 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.503
	¿Disponen los ingenieros de aeronavegabilidad de una biblioteca técnica de aeronavegabilidad, o existe otro método que garantice la recepción, el control y la distribución de la documentación técnica necesaria?	Evaluar:1) el sistema de control de documentos; y2) el método para determinar la vigencia de los documentos.	GMDoc 9734Parte A, 3.6 Doc 9760 Parte II, 4.9	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.505
	¿Tienen los ingenieros de aeronavegabilidad acceso a la documentación de la organización de diseño y a la información relacionada con el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves diseñadas en otro Estado y matriculadas en el Estado?	Verificar si tienen acceso a los documentos siguientes:1) manual de vuelo de las aeronaves; 2) manual de mantenimiento; 3) manual de reparación estructural; 4) boletines de servicio;5) MMEL;6) informe de la Junta de revisión del mantenimiento (MRB); y7) AD.Nota para el auditor:Las copias impresas/electrónicas podrían encontrarse en la biblioteca técnica o estar disponibles en un sitio de la Internet o la intranet. Si la disponibilidad de los documentos depende de la industria, los inspectores deberían como mínimo contar con un índice que les permita confirmar la vigencia de los documentos.	STD A8Parte II, 4.2.3GMDoc 9760 Parte II, 4.9 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.507
	¿Se proporciona a los ingenieros de aeronavegabilidad textos de orientación y procedimientos amplios y suficientemente detallados para que puedan desempeñar eficazmente sus funciones?	1) Verificar que se disponga de los textos de orientación y procedimientos aplicables.2) Verificar el mecanismo existente para expedir procedimientos.3) Verificar el método para garantizar la vigencia.Nota.― Los procedimientos pueden encontrarse recopilados en una guía del inspector o un manual de procedimientos.	STD A19 Ap. 1, 5.1  GMDoc 9734Parte A, 3.6Doc 9760 Parte II, 4.6	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.509
	¿Cuenta la DTA con suficiente equipo de oficina?	Examinar los medios de comunicación y equipo de oficina disponibles:1) teléfonos/teléfonos celulares;2) equipo facsímile;3) Impresora;4) computadoras/computadoras portátiles/tabletas;5) fotocopiadora;6) Internet/intranet;7) lector de microficha/microfilm, de ser necesario; y8) equipo técnico/instrumentos específicos de AIR.	STD A19 Ap. 1, 5.1 GMDoc 9734Parte A, 3.6	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.511
	¿Proporciona la DTA medios de transporte a los ingenieros de aeronavegabilidad para desempeñar sus funciones?	Examinar los medios de transporte.	STDA19Ap. 1, 5.1GMDoc 9734Parte A, 3.6Doc 9760Parte II, 4.1.2	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.521
	Si el Estado, en calidad de Estado de diseño, otorga aprobaciones de certificados de tipo, ¿se han establecido disposiciones normativas para que la CAA pueda imponer requisitos adicionales que proporcionen un nivel de seguridad por lo menos equivalente cuando los requisitos aplicables de aeronavegabilidad resulten insuficientes o inadecuados? 	Verificar los reglamentos.	STDA8Parte II, 1.2.3 & 1.2.4 GMDoc 9760Parte V, 2.3.2.4.3 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.523
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los solicitantes de certificados de tipo proporcionar y conservar todos los planos, especificaciones, informes y datos documentales necesarios para definir el diseño de la aeronave y demostrar que se ajusta a los aspectos de diseño correspondientes a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad? 	Verificar los reglamentos.	STDA8Parte II, 1.3.1 GM Doc 9760 Parte V, 2.3.6.2	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.525
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento por el que se requiera someter a las aeronaves a las inspecciones y pruebas en tierra y en vuelo que el Estado estime necesarias para demostrar el cumplimiento antes del otorgamiento de un certificado de tipo? 	Verificar los reglamentos.	STDA8Parte II, 1.3.2 Doc 9760Parte V, 2.3.4 & 2.3.5.1	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.527
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los solicitantes de certificados de tipo definir los trabajos de mantenimiento y las frecuencias (programa de mantenimiento) necesarios para mantener el avión en condiciones de aeronavegabilidad aceptables? 	Examinar los reglamentos.	STDA8Parte IIIA, C10 Parte IIIB, 7.7Parte IVB, 7.7Parte V, 7.7GMDoc 9760Parte V, 2.5 & 2.6	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.529
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los solicitantes de certificados de tipo elaborar y presentar un manual de vuelo, rótulos indicadores u otros documentos en que consten las limitaciones aprobadas dentro de las cuales la aeronave se considera aeronavegable y otras instrucciones necesarias para la utilización segura de la aeronave?	Examinar los reglamentos.	STDA8Parte II, 3.4	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.531
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la aprobación del diseño de tipo y el otorgamiento del certificado de tipo?	Examinar y verificar que se incluyan los puntos siguientes:1) determinación de las normas de diseño aplicables;2) presentación a cargo del solicitante de prueba de que el diseño satisface las normas aplicables;3) indicación de las limitaciones operacionales; 4) indicación de las condiciones especiales;5) realización de la inspección de tipo del prototipo;6) realización de las pruebas de vuelo con resultados satisfactorios;7) aprobación del manual de vuelo de la aeronave (AFM);8) elaboración de las hojas de datos del certificado de tipo;9) aprobación de los planos de producción;10) aprobación del registro del diseño de tipo;11) expedición del certificado de tipo; y12) aprobación del manual de mantenimiento y de reparación.	GMDoc 9760 Parte V, 2.2 & 2.3	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.533
	¿Cuenta la DTA con procedimientos que garanticen la participación de la DIA en la aprobación de las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los productos aeronáuticos?	Examinar los procedimientos.	GM Doc 9760 Parte II, 4.7.5 Parte V, 2.1.4.1 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.535
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija la observación de los principios sobre factores humanos en el diseño y aplicación de los programas de mantenimiento?	Verificar los reglamentos.	STDA6Parte I, 8.3.1 Parte II, 3.8.3.1 Parte III, 6.3, Sección II, 6.3.1 GMDoc 9683Parte 1, C6 Doc 9760 Parte III, 7.3.1.1 Doc 98246.4 & 6.5; Ap. B a C6	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.537
	¿Aplica la DTA los requisitos y procedimientos establecidos para el otorgamiento de certificados de tipo?	Examinar un registro de otorgamiento de certificado de tipo y verificar si se han aplicado los procedimientos.	GM Doc 9760 Parte V, 2.2 & 2.3	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.539
	Para los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a los 5 700 kg, ¿ha establecido y aplicado el Estado un mecanismo para asegurar que el titular del certificado de tipo presente a la CAA para su aprobación un programa de mantenimiento de la integridad estructural, que incluya información específica sobre la prevención y control de la corrosión?	Examinar los procedimientos y verificar su aplicación.	STDA8Parte II, 4.2.1.1 c) GMDoc 9734Parte A, 2.3.3Doc 9760 Parte II, 4.6.4 e)Parte V, 2.7	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.541
	Si se establece una Junta de revisión del mantenimiento (MRB), ¿participan en el proceso de la MRB la DIA y la DTA?	Examinar el proceso.	GMDoc 9760 Parte II, 4.6.4 f) & 4.7.5 b)Parte V, 2.8	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.543
	¿Se ajusta el contenido del certificado de tipo a los textos de orientación de la OACI?	Verificar que contenga los siguientes detalles: 1) número del certificado; 2) nombre del titular; 3) identificación del producto (p. ej., aeronave, motor o designación de tipo de hélice); 4) normas aplicables de aeronavegabilidad; 5) declaración en la que se incorpore o se haga referencia a las hojas de datos del certificado de tipo; y 6) fecha de expedición y firma de la autoridad otorgante. 	GM Doc 9760 Parte V, 2.3.5.3.1	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.545
	¿Elabora la DTA las hojas de datos de los certificados de tipo conforme a las normas aplicables de aeronavegabilidad, limitaciones y cualquier otra condición para la aprobación de cada certificado de tipo suplementario?	Examinar una muestra de hojas de datos de certificados de tipo para confirmarlo.	GM Doc 9760 Parte V, C2, 2.3.5.4 & Adj. B 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.547
	¿Conserva la DTA ejemplares de los documentos que publica?	Confirmar que se guarden ejemplares de los siguientes documentos, según los casos:1) certificado de tipo;2) hojas de datos de certificados de tipo;3) STC;4) aprobaciones de datos de diseño; y5) aprobaciones de modificaciones y reparaciones.	GMDoc 9760 Parte II, 4.9.4	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.549
	¿Ha establecido el Estado las directrices para la transferencia del certificado de tipo?	Verificar que:1) se puedan transferir al nuevo titular todos los datos y antecedentes necesarios del diseño de tipo;2) el nuevo titular sea competente para utilizar los datos, en la medida necesaria, en beneficio del mantenimiento de la aeronavegabilidad del tipo de aeronave; y3) si el nuevo titular está radicado en otro Estado, se requiere un acuerdo entre ambos Estados sobre los procedimientos a aplicar.	GMDoc 9760 Parte V, 6.2.3	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.551
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la enmienda de certificados de tipo?	Verificar que:1) únicamente pueda solicitarlo el titular del certificado de tipo;2) se apliquen procedimientos iguales a los utilizados para el otorgamiento inicial del certificado de tipo; 3) se considere la compatibilidad entre las modificaciones de diseño propuestas y las existentes; y4) se incluyan instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad.	GMA8Parte II, 1.3.4, Nota 2 Doc 9760 Parte III, 8.5, 8.7.9 & 8.8Parte V, 3.1	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.561
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la expedición de un STC?	Verificar que:1) se apliquen procedimientos iguales a los utilizados para el otorgamiento inicial del certificado de tipo;2) se establezca contacto con el Estado de diseño y la organización responsable del diseño de tipo como parte de la evaluación;3) se incluyan las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad;4) se considere la compatibilidad entre las modificaciones de diseño propuestas y las existentes, tales como modificaciones, reparaciones y AD.	GM A8 Parte II, 1.3.4, Nota 2 Doc 9760 Parte III, 8.5, 8.7.9 & 8.8 Parte V, 3.1 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.563
	¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo para asegurar que el solicitante de un STC cumpla los requisitos necesarios para su otorgamiento antes de otorgarse la aprobación?	Examinar un expediente de aprobación de STC con objeto de confirmar si los requisitos y procedimientos establecidos se aplican de forma efectiva.	GMDoc 9760 Parte III, 8.7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.565
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que requiera a los titulares de aprobaciones de STC conservar la información relacionada con las aprobaciones del diseño?	Examinar los reglamentos.	GMDoc 9760 Parte III, 8.8.2	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.567
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que disponga que los titulares de aprobaciones de STC deban recibir y analizar la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los explotadores y AMO?	Verificar los reglamentos.	STD A8 Parte II, 4.2.1.1 b) GM Doc 9760 Parte III, 8.8 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.581
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos para la aprobación de los organismos de diseño?	Verificar los reglamentos.	GM A8 Parte II, 1.3.1, Nota 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.583
	¿Ha elaborado la DTA procedimientos para la expedición de la aprobación de los organismos de diseño?	Examinar los procedimientos.	GMA8Parte II,1.3.1, Nota	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.585
	¿Se han aprobado los organismos de diseño en el Estado de conformidad con los reglamentos y procedimientos establecidos?	 Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	GM A8 Parte II, 1.3.1, Nota 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.587
	¿Realiza el Estado la vigilancia permanente de los organismos de diseño aprobados y de las aprobaciones que los mismos están autorizados a otorgar?	1) Examinar el programa de vigilancia2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	STD A19  Ap. 1, 7 GM Doc 9734 Parte A, 3.8.6 	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.589
	¿Qué medidas se toman cuando no se subsanan en un período de tiempo razonable las deficiencias detectadas durante la vigilancia de los organismos de diseño?	Examinar ejemplos de medidas tomadas.	STD A19 Ap. 1, 8 GM Doc 9734 Parte A, 3.9 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.601
	¿Ha elaborado el Estado un método para seguir la trayectoria de las notificaciones que envían los Estados contratantes al inscribir una aeronave en su registro de matrícula?	Examinar los procedimientos y verificar su aplicación. 	STD A8 Parte II, 4.2.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.603
	¿Ha establecido y aplica la DTA un mecanismo para asegurar que los organismos de diseño cuenten con un sistema para recibir la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad transmitida por los explotadores y proporcionar la orientación necesaria?	Examinar elementos de prueba para confirmar la aplicación efectiva de los requisitos.	GM Doc 9760 Parte V, 6.6 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.605
	¿Ha establecido y aplicado la DTA un mecanismo para asegurar que los organismos de diseño cuenten con procedimientos para tomar las medidas necesarias después de haber realizado una evaluación adecuada de la información relacionada con el mantenimiento de la aeronavegabilidad que reciben de los explotadores y AMO? 	1) Examinar los procedimientos. 2) Examinar elementos de prueba para confirmar la aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 6.6 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.607
	¿Ha establecido e implantado el Estado un sistema para asegurar que, con respecto a los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg y los helicópteros de más de 3 175 kg, se reciba la información sobre fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos de los productos aeronáuticos diseñados en el Estado? 	1) Evaluar el sistema.2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	STD A8 Parte II, 4.2.1.1 b) i) GM Doc 9734 Parte A, 2.3.3.1 d) 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.609
	¿Ha elaborado y aplica el Estado procedimientos para examinar la información recibida sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos de los productos aeronáuticos diseñados en el Estado y ha elaborado las medidas necesarias en materia de aeronavegabilidad? 	1) Examinar los procedimientos. 2) Verificar que sean aplicables a los aviones de más de 5 700 kg o helicópteros de más de 3 175 kg de masa máxima de despegue.3) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	STD A8 Parte II, 4.2.1.1 b) GM Doc 9734 Parte A, 2.3.3.1 d) Doc 9760 Parte V, 6.6 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.611
	Con respecto a los productos aeronáuticos diseñados en el Estado, ¿transmite el Estado la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad a los Estados de matrícula y a otros Estado contratantes que lo soliciten?	1) Examinar los procedimientos 2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	STD A8 Parte II, 4.2.1 GMDoc 9734 Parte A, 2.3.3.1 b) Doc 9760 Parte V, 6.9 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.621
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos para la aprobación de la producción? 	Verificar los reglamentos.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.1.1 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.623
	Ha promulgado el Estado reglamentos por los que el solicitante de un certificado/aprobación de producción deba presentar un manual en el que describa su sistema de inspección de producción y de control de calidad?	Verificar los reglamentos.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.2.3 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.627
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija que todos los materiales empleados en partes de la aeronave que son esenciales para su utilización en condiciones de seguridad se ajusten a especificaciones aprobadas?	Verificar los reglamentos.	STD A8 Parte IIIA, 4.1.2 Parte IIIB, 4.1.3  Parte IVA, 4.1.2 Parte IVB, 4.1.3 Parte V, 4.1.3 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.629
	¿Ha promulgado el Estado un reglamento que exija a los titulares de aprobaciones de producción establecer un sistema que asegure que sólo se instalen en la aeronave aquellas piezas que se ajusten a los datos de diseño aprobados para esa aeronave en particular y que estén en condiciones para la operación segura de la misma?	Verificar los reglamentos.Nota.― En algunos Estados, el sistema requiere un formulario que debe tener cada pieza para permitir su instalación en una aeronave (p. ej., formulario EASA 1, FAA 8130-3). 	STD A8 Parte II, 2.2 GM Doc 9760 Parte III, 9.10.1.2 Parte V, 4.1.3.2 b) 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.631
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la aprobación de organismos de producción? 	Examinar los procedimientos.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.2	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.633
	¿Ha establecido y aplica la CAA un mecanismo para asegurar que el solicitante de un certificado/aprobación de producción haya establecido y pueda mantener un sistema de calidad para todos los productos o partes para los que solicite la aprobación?	- Examinar los procedimientos y verificar que incluyan:1) un organigrama en el que se indique la cadena de autoridad y responsabilidad;2) el control de los datos de diseño;3) el control de los documentos y datos;4) la conformidad de los productos, partes y materiales suministrados por el proveedor;5) el control de la fabricación;6) inspecciones y pruebas para determinar la conformidad;7) la calibración;8) identificación de la situación;9) la separación de los productos, partes y materiales que no cumplan los requisitos;10) las medidas correctivas y preventivas; 11) el almacenamiento de piezas;12) la conservación de los registros de cumplimiento; y13) la garantía de calidad del soporte lógico.14) informar al responsable del diseño.- Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.2.1 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.635
	¿Ha establecido y aplica la CAA un mecanismo para asegurar que el solicitante de un certificado/aprobación de producción establezca procedimientos para una función independiente de garantía de calidad que incluya un sistema de medidas correctivas con el fin de garantizar que se cumpla con el sistema de calidad aprobado?	Verificar: 1) los procedimientos y la aplicación efectiva; 2) las pruebas relacionadas con la auditoría de la calidad; y 3) muestras de medidas correctivas tomadas. 	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.2.2	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.637
	¿Otorga la CAA un registro de limitación de producción en el que se liste todo producto que el solicitante está autorizado a fabricar en los términos del certificado/aprobación de producción?	1) Examinar los registros de limitación para confirmar la aplicación efectiva.2) Comprobar las revisiones o adiciones llevadas a cabo.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.2.5 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.639
	¿Ha establecido y aplica la CAA un mecanismo para asegurar que el titular de un certificado/aprobación de producción determine que cada parte y producto terminado cumple con el diseño de tipo y está en condiciones de realizar operaciones seguras?	Examinar muestras de registros de inspecciones de conformidad con objeto de verificar que se aplica de forma efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.3.2 b)	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.640
	¿Ha establecido y aplica la CAA un mecanismo para asegurar que todos los materiales utilizados en las partes de las aeronaves que son esenciales para su utilización en condiciones de seguridad se ajusten a las especificaciones aprobadas?	Examinar muestras de informes de inspecciones con objeto de verificar si se aplica de forma efectiva.	STDA8Parte IIIA, 4.1.2 Parte IIIB, 4.1.3 Parte IVA, 4.1.2 Parte IVB, 4.1.3 Parte V, 4.1.3 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.641
	¿Ha establecido y aplica la CAA un mecanismo para asegurar que los titulares de certificados o aprobaciones de producción marquen todos los productos de acuerdo con los reglamentos aplicables? 	Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.3.2 c) 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.643
	¿Ha establecido y aplica la CAA un mecanismo para asegurar que los titulares de certificados o aprobaciones de producción mantengan registros completos y actualizados que demuestren que se han terminado y documentado todas las inspecciones y pruebas de cumplimiento? 	Examinar muestras de informes de inspecciones con objeto de verificar que aplica de forma efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.1.3.2 e) 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.651
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos que permitan las actividades de producción en ausencia de un certificado de producción o de una aprobación del organismo de producción?	Verificar que los reglamentos prevean que:1) se permita que cada producto o parte esté disponible para ser inspeccionado por la CAA;2) se mantengan todos los datos técnicos y los planos necesarios para determinar la conformidad;3) se establezca y se mantenga un sistema de inspección de producción aceptado o aprobado;4) se presente a la CAA un manual en el que se describa el sistema; y5) se marque cada producto y parte.	GM Doc 9760 Part V, 4.2.2	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.653
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la aprobación de la producción en ausencia de un certificado de producción o de una aprobación del organismo de producción? 	Examinar los procedimientos.	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.2 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.655
	¿Ha otorgado la CAA aprobaciones de producción en ausencia de un certificado de producción o de una aprobación del organismo de producción conforme a los reglamentos y procedimientos establecidos?	Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva de los procedimientos.	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.2	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.657
	¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo para asegurar que el titular de un certificado de tipo que produzca un producto en ausencia de un certificado de producción establezca un sistema de inspección de producción aceptado o aprobado por la CAA?	1) Examinar los procedimientos.2) Examinar muestras para confirmar la aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.1 & 4.2.2 c)	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.659
	Tras el establecimiento del sistema de inspección de producción aceptado o aprobado, ¿se asegura el Estado que el fabricante de un producto o parte producido exclusivamente en virtud de un certificado de tipo presente a la CAA un manual en el que se describa el sistema y los procedimientos empleados por la junta de revisión de materiales para el control de la calidad?	1) Examinar los procedimientos. 2) Examinar muestras para confirmarla aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.2 d)	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.661
	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para asegurar que el fabricante de un producto o parte producido exclusivamente mediante un certificado de tipo marque cada producto y parte de acuerdo con los reglamentos aplicables?	1) Examinar los procedimientos. 2) Examinar muestras para confirmar la aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.2.e)	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.663
	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para asegurar que todo fabricante de aeronaves que cuente sólo con un certificado de tipo establezca un procedimiento de pruebas de producción en vuelo aprobado por la CAA y que las pruebas en vuelo se realicen de acuerdo con ese procedimiento?	1) Examinar los procedimientos para asegurarse de que abarquen lo siguiente:  a) una comprobación operacional del centrado, capacidad de control u otras características de vuelo para establecer que la aeronave de producción tiene la misma autonomía y grado de control que el prototipo; b) una comprobación operacional de cada parte del sistema operado por la tripulación de vuelo, durante el vuelo; c) una determinación de que todos los instrumentos están correctamente marcados, que todas las placas están instaladas y que los manuales de vuelo están disponibles en la aeronave; d) una verificación de las características operacionales en tierra; y e) una comprobación de cualquier otro elemento específico de la aeronave que pueda hacerse durante operaciones en tierra o en vuelo de la aeronave. 2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.  	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.4 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.667
	¿Ha establecido y aplicado el Estado un mecanismo para asegurar que cada motor de aeronave fabricado únicamente en virtud de un certificado de tipo sea sometido a una marcha aceptable de prueba?	1) Examinar los procedimientos para confirmar que se exijan los siguientes ensayos: a) marcha de “rodaje” que incluya la determinación del consumo de combustible y aceite y las características de potencia a la máxima potencia o empuje máximo continuo nominal y, si es aplicable, a la potencia o empuje nominal de despegue; y b) cinco horas de funcionamiento a la potencia o empuje máximo nominal continuo. 2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva. 	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.5 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.669
	¿Ha establecido y aplica el Estado un mecanismo para asegurar que cada hélice de paso variable fabricada únicamente en virtud de un certificado de tipo sea sometida a una prueba funcional aceptable para cerciorarse de que funcione correctamente en todo el margen normal de trabajo?	1) Examinar los procedimientos. 2) Examinar pruebas para confirmar la aplicación efectiva.	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.6 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.671
	¿Ha establecido y aplicado el Estado un mecanismo para asegurar que cada titular de un certificado de tipo o de una autorización para utilizar un certificado de tipo que produzca un producto en ausencia de un certificado/aprobación de producción proporcione una declaración de conformidad, según lo exige la CAA?	Examinar ejemplos para verificar que la declaración se proporcione:1) al hacer la transferencia inicial de la propiedad de dicho producto, siempre y cuando no se hubiera otorgado una aprobación de aeronavegabilidad; y2) al solicitar el otorgamiento original de un certificado de aeronavegabilidad de la aeronave o de una aprobación de aeronavegabilidad de motor o hélice de aeronave. 	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.673
	¿Ha establecido y aplicado el Estado un mecanismo para asegurar que una persona autorizada que mantenga un puesto de responsabilidad en el organismo de fabricación firme la declaración de conformidad, incluida toda la información pertinente?	Examinar ejemplos y verificar que incluyan:1) para cada producto, una declaración de que el producto se conforma a su certificado de tipo y está en condiciones de funcionar de forma segura;2) para cada aeronave, una declaración de que la aeronave ha sido verificada en vuelo;3) para cada motor o hélice de paso variable de aeronave, una declaración de que el fabricante ha sometido el motor o la hélice a una comprobación operacional final; y4) firma de la persona responsable. 	GM Doc 9760 Parte V, 4.2.7 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.681
	¿Ha elaborado la DTA una política y procedimiento formal de inspección para uso de los inspectores e ingenieros de aeronavegabilidad cuando realicen actividades de vigilancia de todos los organismos de producción?	Examinar la política y el procedimiento y verificar que incluyan: 1) directrices para programar las inspecciones y auditorías; 2) las listas de verificación normalizadas para la inspección de las instalaciones de producción; 3) el proceso de inspección y auditoría; y 4) las inspecciones de organismos aprobados y de organismos no aprobados. 	STD A19 Ap. 1, 5.1. & 7 GM Doc 9734 Parte A, 3.8 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.683
	¿Establece la DTA un programa formal de vigilancia para la supervisión permanente de todos los organismos de producción?	1) Examinar el programa de vigilancia del año en curso y el año anterior. 2) Comprobar si incluye verificaciones aleatorias de todos los aspectos de los organismos de producción aprobados y no aprobados. 3) Confirmar que sean adecuadas las frecuencias de las inspecciones y auditorías (que pueden responder a los riesgos o basarse en los resultados de la inspección del año anterior). 4) Para la vigilancia de los organismos de producción extranjeros: a) examinar los informes de las autoridades locales; y b) confirmar que las aprobaciones están basadas en un certificado expedido localmente. 	STD A19 Ap. 1, 7 GMDoc 9734 Parte A, 3.8 	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.685
	¿Ha establecido el Estado medios para tomar medidas cuando no se subsanen en un plazo razonable las deficiencias detectadas durante las actividades de vigilancia de un organismo de producción?	1) Examinar los medios establecidos. 2) Examinar ejemplos de medidas tomadas. 	STD A19 Ap. 1, 8 GM Doc 9734 Parte A, 3.9 	CE-8


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.701
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos que exijan a las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves implantar un SMS que deberá ser aceptable para el Estado de diseño?	1) Examinar los reglamentos.2) Verificar que: a) el marco del SMS esté en conformidad con los elementos del marco que figuran en el Apéndice 2 del Anexo 19; y b) el SMS se ajuste a la dimensión de la organización de diseño y la complejidad de sus actividades de diseño.	STD A19 3.1.3 d), 4.1.1 & 4.1.5GM A19 Adj. A, 2.1	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.702
	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para examinar periódicamente los requisitos de SMS a fin de asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves?	Examinar el mecanismo establecido y los registros de exámenes periódicos.	GM A19 Adj. A, 2.1 Doc 9859 4.4.14 a)	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.703
	¿Ha elaborado el Estado textos de orientación sobre la implantación del SMS para sus organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves?	1) Examinar los textos de orientación.2) Verificar durante la visita a la industria si se conocen los textos de orientación.	GM A19 Adj. A, 4.2 Doc 9859 4.4.19 b)	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.704
	¿Ha establecido el Estado un proceso para el examen y aceptación inicial de los SMS de las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves?	1) Examinar el proceso establecido.2) Verificar que el proceso establecido incluye la verificación de que el marco de trabajo del SMS de la organización se conforma al marco de trabajo reglamentario del SMS del Estado.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.4.11 b)	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.705
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la aceptación y control de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) de las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves y sus respectivos niveles de objetivos y niveles de alertas?	Examinar los procedimientos.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.21; 4.2.23; 4.4.13 & 4.4.14 b)	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.706
	¿Ha acordado el Estado con cada organización responsable del diseño de tipo de aeronaves lo relativo a sus respectivos indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), niveles de objetivos y niveles de alerta? 	1) Verificar si los SPI, los objetivos y las alertas son:a) una combinación de SPI de alto y bajo impacto, según corresponda;b) pertinentes a las actividades de aviación de la organización;c) acordes con otras organizaciones diseño de la misma categoría; yd) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP del Estado para la categoría.2) Verificar que los SPI acordados son proporcionales al alcance y complejidad del contexto operacional específico de la organización.3) Verificar la aplicación eficaz.	GM A19 Adj A, 2.2 Doc 9859 4.2.21 & 4.4.13	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.707
	¿Examina periódicamente el Estado los indicadores acordados de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para la organización responsable del diseño de tipo de aeronaves?	Verificar que:1) el proceso de revisión periódica posterior del regulador sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional es transparente para las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves;2) cualquier ajuste necesario a los SPI y la configuración de objetivos y alertas acordados con anterioridad debe confirmarse mediante datos de seguridad operacional y debe documentarse según corresponda; y 3) se han documentado los planes de medidas correctivas de la organización en relación con el logro de los objetivos y sus planes de medidas correctivas en caso de llegar a un nivel de alerta.	A19 Adj A, 2.2 Doc 9859 4.2.23; 4.4.13 & 4.4.14 b)	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.708
	¿Evalúa periódicamente el Estado, como parte de su programa de vigilancia, el SMS de las organizaciones de diseño de tipo de aeronaves, incluidos sus procesos de identificación del peligro y gestión de riesgos en materia de seguridad operacional, así como sus indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) y los niveles de objetivos y alerta pertinentes?	Verificar que el programa de vigilancia incluye una evaluación periódica del SMS de la organización responsable del diseño de tipo de aeronaves, incluido lo siguiente:a) configurar la revisión periódica de los requisitos del SMS y los textos de orientación conexos para garantizar que sigan siendo pertinentes y adecuados para ellos;b) medir el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS mediante revisiones periódicas del rendimiento en materia de seguridad operacional acordado y garantizar que los SPI y la configuración de objetivos y alertas sigan siendo pertinentes para la organización de diseño de aeronaves; yc) garantizar que los procesos de identificación de peligros y gestión de riesgos de la seguridad operacional sigan requisitos reglamentarios establecidos y que los controles de riesgos de seguridad operacional se integren adecuadamente en el SMS de la organización de diseño de aeronaves.	GM A19 Adj. A, 3.1 Doc 9859 4.4.14	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.709
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para priorizar las inspecciones, auditorías y encuestas de las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves relacionadas con los elementos que plantean más preocupación o que requieren mayor atención en cuanto a la seguridad operacional?	Examinar los procedimientos.	GM A19 Adj. A, 3.3 Doc 9859 4.2.36; 4.2.37 & 4.4.17	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.710
	¿Se basa la priorización de inspecciones y auditorías de las organizaciones responsables del diseño de tipo de aeronaves en el análisis de datos sobre riesgos o calidad de la seguridad operacional?	Examinar los registros de la priorización.	GM A19 Adj. A, 3.3 Doc 9859 4.2.36; 4.2.37 & 4.4.17	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.801
	¿Ha promulgado el Estado reglamentos que exijan a las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves implantar un SMS que deberá ser aceptable para el Estado de fabricación?	1) Examinar los reglamentos. 2) Verificar que: a) el marco del SMS se conforme a los elementos del marco que figura en el Anexo 19, Ap. 2; yb) el SMS se ajuste a la dimensión de la organización de fabricación y la complejidad de sus actividades de fabricación. 	STD A19 3.1.3 d), 4.1.1 & 4.1.6GM A19 Adj. A, 2.1 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.802
	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para examinar periódicamente los requisitos de SMS a fin de asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves?	Examinar el mecanismo establecido y los registros de exámenes periódicos.	GM A19 Adj. A, 2.1 Doc 9859 4.4.14 a) 	CE-2


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.803
	¿Ha elaborado el Estado textos de orientación sobre la implantación del SMS para sus organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves?	1) Examinar los textos de orientación.2) Verificar durante la visita a la industria si se conocen los textos de orientación. 	GM A19 Adj. A, 4.2 Doc 9859 4.4.19 b) 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.804
	¿Ha establecido el Estado un proceso para el examen y aceptación inicial de los SMS de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves?	1) Examinar el proceso establecido.2) Verificar que el proceso establecido incluye la verificación de que el marco de trabajo del SMS de la organización se conforma al marco de trabajo reglamentario del SMS del Estado.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.4.11 b) 	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.805
	¿Ha establecido el Estado procedimientos para la aceptación y control de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves y sus respectivos niveles de objetivos y niveles de alertas?	Examinar los procedimientos. 	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.21; 4.2.23; 4.4.13 & 4.4.14 b)	CE-5


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.806
	¿Ha acordado el Estado con cada organización responsable de la fabricación de aeronaves lo relativo a sus respectivos indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), niveles de objetivos y niveles de alerta?	1) Verificar si los indicadores de seguridad operacional, los objetivos y las alertas son:a) una combinación de SPI de alto y bajo impacto, según corresponda;b) pertinentes a las actividades de aviación de la organización;c) acordes con otras organizaciones de fabricación de la misma categoría; yd) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP del Estado para la categoría.2) Verificar que los SPI acordados son proporcionales al alcance y complejidad del contexto operacional específico de la organización.3) Verificar la aplicación eficaz.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.21 & 4.4.13 	CE-6


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.807
	¿Examina periódicamente el Estado los indicadores acordados de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para la organización responsable de la fabricación de aeronaves?	Verificar que: 1) el proceso de revisión periódica posterior del regulador sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional es transparente para las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves; 2 cualquier ajuste necesario a los SPI y la configuración de objetivos y alertas acordados con anterioridad debe confirmarse mediante datos de seguridad operacional y debe documentarse según corresponda; y 3) se han documentado los planes de medidas correctivas de la organización en relación con el logro de los objetivos y sus planes de medidas correctivas en caso de llegar a un nivel de alerta.	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.23; 4.4.13 & 4.4.14 b) 	CE-7


	PQ Núm.
	Pregunta del protocolo
	Orientación para el examen de pruebas
	Referencia OACI
	CE

	5.808
	¿Evalúa periódicamente el Estado, como parte de su programa de vigilancia, el SMS de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves, incluidos sus procesos de identificación del peligro y gestión de riesgos en materia de seguridad operacional, así como sus indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) y los niveles de objetivos y alerta pertinentes?	Verificar que el programa de vigilancia incluye una evaluación periódica del SMS de la organización responsable de la fabricación de aeronaves, incluido lo siguiente:a) configurar la revisión periódica de los requisitos del SMS y los textos de orientación conexos para garantizar que sigan siendo pertinentes y adecuados para ellos;b) medir el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS mediante revisiones periódicas del rendimiento en materia de seguridad operacional acordado y garantizar que los SPI y la configuración de objetivos y alertas sigan siendo pertinentes para la organización de fabricación aeronaves; yc) garantizar que los procesos de identificación de peligros y gestión de riesgos de la seguridad operacional sigan requisitos reglamentarios establecidos y que los controles de riesgos de seguridad operacional se integren adecuadamente en el SMS de la organización de fabricación de aeronaves.	GM A19 Adj. A, 3.1 Doc 9859 4.4.14	CE-7
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	5.809
	¿Ha elaborado el Estado procedimientos para priorizar las inspecciones, auditorías y encuestas de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves relacionadas con los elementos que plantean más preocupación o que requieren mayor atención en cuanto a la seguridad operacional?	Examinar los procedimientos.	GM A19 Adj. A, 3.3 Doc 9859 4.2.36; 4.2.37 & 4.4.17	CE-5
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	5.810
	¿Se basa la priorización de inspecciones y auditorías de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves en el análisis de datos sobre riesgos o calidad de la seguridad operacional?	Examinar los registros de la priorización.	GM A19 Adj. A, 3.3 Doc 9859 4.2.36; 4.2.37 & 4.4.17	CE-7
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